Пообъектные списки принятых геодезических, топографических и картографических работ, прилагаемые к актам приемки работ
Приложение 7 к Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП(ГНТА)-17-004-99

ПООБЪЕКТНЫЕ СПИСКИ ПРИНЯТЫХ РАБОТ, прилагаемые к актам приемки работ
________________
шифр объекта
Блок N _________
К акту N __________ от ____________

Постройка, восстановление пунктов триангуляции и полигонометрии 1 
------------------------------------------------------------------
¦Наименование  ¦ Тип ¦    Проверено в период     ¦  Шифр, номер  ¦
¦(номер) пункта¦знака+---------------------------+ документа из  ¦
¦              ¦     ¦осмотром¦вскрытием (центра,¦ списка в акте ¦
¦              ¦     ¦        ¦   ОРП, столба)   ¦               ¦
+--------------+-----+--------+------------------+---------------+
---------------+-----+--------+------------------+----------------

1 Для каждого вида работ составляется отдельный список.
Наблюдение пунктов триангуляции и полигонометрии, определение ориентирных пунктов
Таблица 1

------------------------------------------------------------------
¦¦Числ.¦ Невязки D ¦ Число ¦СКП¦ Числ. ¦Величины полюсных условий¦
¦¦треу-¦           ¦D > 2/3¦из-¦полюсн.¦ (сигма - СКП угла, для  ¦
¦¦голь-¦           ¦допуска¦ме-¦условий¦     данного класса:     ¦
¦¦ников¦           ¦       ¦ре-¦       ¦           __________    ¦
¦¦     ¦           ¦       ¦ния¦       ¦          /         2    ¦
¦¦     ¦           ¦       ¦   ¦       ¦    К = \/SUM дельта )   ¦
¦¦     +-----------+       ¦   ¦       +-------------------------+
¦¦     ¦макс.¦сред.¦       ¦   ¦       ¦до 1,25 х¦ между ¦ более ¦
¦¦     ¦     ¦     ¦       ¦   ¦       ¦ сигма К ¦1,25 х ¦ 2,5 х ¦
¦¦     ¦     ¦     ¦       ¦   ¦       ¦         ¦сигма К¦сигма К¦
¦¦     ¦     ¦     ¦       ¦   ¦       ¦         ¦и 2,5 х¦       ¦
¦¦     ¦     ¦     ¦       ¦   ¦       ¦         ¦сигма К¦       ¦
++-----+-----+-----+-------+---+-------+---------+-------+-------+
L+-----+-----+-----+-------+---+-------+---------+-------+--------

Таблица 2 
------------------------------------------------------------------
¦ Класс  ¦Наименование¦           Расхождения       ¦Шифр, номер ¦
¦(разряд)¦  (номер)   +-----------------------------+документа из¦
¦        ¦   пункта   ¦на примыч-¦угла меж-¦расстоя-¦списка в ак-¦
¦        ¦            ¦ных углах ¦ду ОРП   ¦ния до  ¦те приемки  ¦
¦        ¦            ¦          ¦         ¦ОРП     ¦            ¦
+--------+------------+----------+---------+--------+------------+
---------+------------+----------+---------+--------+-------------

Спутниковые определения в государственных и специальных сетях
------------------------------------------------------------------
¦ Наименование  ¦ Класс ¦  Макс. расх.  ¦    Число    ¦Примечания¦
¦базовых пунктов¦(разряд¦базовых линий в¦определяемых ¦          ¦
¦               ¦ сети) ¦    сеансе     ¦   пунктов   ¦          ¦
¦               ¦       +---------------+             ¦          ¦
¦               ¦       ¦фактич.¦допуск.¦             ¦          ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------------+----------+
----------------+-------+-------+-------+-------------+-----------

Спутниковые определения для съемочных сетей
Масштаб 1:_________________
Высота сечения, м _________

------------------------------------------------------------------
¦ Наименование  ¦Трапеция¦   Число    ¦   Метод   ¦Расчетная СКП ¦
¦базовых пунктов¦        ¦определяемых¦определения¦  приращений  ¦
¦(указывают все)¦        ¦  пунктов   ¦           ¦  координат   ¦
+---------------+--------+------------+-----------+--------------+
----------------+--------+------------+-----------+---------------

Полигонометрия
Таблица 1

------------------------------------------------------------------
¦Наименование системы ходов¦ Класс  ¦  Длина сторон   ¦ Ср. кв.  ¦
¦  (или одиночного хода)   ¦(разряд)¦                 ¦   погр.  ¦
¦                          ¦        ¦                 ¦измеренных¦
¦                          ¦        ¦                 ¦  углов   ¦
+--------------------------+--------+-----------------+----------+
¦                          ¦        ¦макс.¦мин.¦средн.¦          ¦
+--------------------------+--------+-----+----+------+----------+
---------------------------+--------+-----+----+------+-----------

Таблица 2 
------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦ Класс  ¦Количест.¦Макс. ¦  Угловые  ¦ Шифр, номер ¦
¦хода (указы-¦(разряд)¦ пунктов ¦расх. ¦  невязки  ¦документа из ¦
¦ваются все  ¦        ¦         ¦между +-----------+списка в акте¦
¦точки хода) ¦        ¦         ¦прием.¦факт¦допуск¦   приемки   ¦
¦            ¦        ¦         ¦ (мм) ¦    ¦      ¦             ¦
+------------+--------+---------+------+----+------+-------------+
-------------+--------+---------+------+----+------+--------------

Нивелирование
------------------------------------------------------------------
¦Наименование линии¦Класс¦Длина, ¦  Невязки  ¦    Шифр, номер    ¦
¦                  ¦     ¦пог. км+-----------+документа из списка¦
¦                  ¦     ¦       ¦получ.¦доп.¦  в акте приемки   ¦
+------------------+-----+-------+------+----+-------------------+
-------------------+-----+-------+------+----+--------------------

Закладка, обследование
------------------------------------------------------------------
¦N марки¦Тип знака¦ Проверено (дата) ¦ Шифр, номер документа из  ¦
¦       ¦         +------------------+   списка в акте приемки   ¦
¦       ¦         ¦осмотром¦вскрытием¦                           ¦
+-------+---------+--------+---------+---------------------------+
--------+---------+--------+---------+----------------------------

Планово-высотная подготовка аэрофотоснимков
Масштаб 1:_______________
Высота сечения, м _______

------------------------------------------------------------------
¦Трапеция¦Площадь¦СКП опо-¦СКП опре-¦СКП из-¦СКП ко-¦Шифр, номер ¦
¦        ¦       ¦знавания¦деления  ¦мерения¦ординат¦документа из¦
¦        ¦       ¦        ¦высот    ¦углов  ¦       ¦   списка   ¦
¦        ¦       ¦        ¦         ¦       ¦       ¦   в акте   ¦
+--------+-------+--------+---------+-------+-------+------------+
---------+-------+--------+---------+-------+-------+-------------

Дешифрирование
Масштаб 1:_______________

------------------------------------------------------------------
¦Трапеция¦Площадь¦ Проверено  ¦ Расхождения ¦    Шифр, номер     ¦
¦        ¦       ¦  осмотром  ¦при промерах ¦документа из списка ¦
¦        ¦       +------------+-------------+       в акте       ¦
¦        ¦       ¦площадь¦дата¦макс.¦средняя¦                    ¦
+--------+-------+-------+----+-----+-------+--------------------+
---------+-------+-------+----+-----+-------+---------------------
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