Примечания к плану железнодорожной станции (рекомендуемая форма)
Приложение 23 к ВСН 208-89. Рекомендуемое

Примечания к плану станции
    1.  План  составлен  по  материалам    съемки,   произведенной
изыскательской партией отдела _________ в период _________ 19   г.
2. План составлен в ____________ координатах. За ось Y принята
линия теодолитного (базисного) хода, проложенного между __________
_____________ путями; за ось X принята ось _______________ здания.
3. Базисные ходы закреплены на местности _______,  а съемочные
ходы ________________.
4. Пикетаж разбит от оси _________________ здания ПК _________
+/- __________ согласно продольному профилю линии _______ 199   г.
5. Высотные отметки - абсолютные (относительные).  За исходную
принята отметка __________ марки (репера) N _________, находящейся
_____________________.
Нивелировка увязана с отметкой ____________ марки ____________
N ______________, находящейся _____________________.
6.  Подземные  сети   нанесены  на  план  по   снятым в натуре
наружным элементам и _____________________.
7. Полоса отвода нанесена на план по_____________________.
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