Пример технического задания на проведение геодезического мониторинга большепролетного спортивного сооружения в период эксплуатации
Приложение 2 к МДС 13-22.2009

ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
       "УТВЕРЖДАЮ"              "СОГЛАСОВАНО"            "СОГЛАСОВАНО"
Представитель заказчика        Представитель            Представитель
генпроектировщика           исполнителя
________________________    _____________________    ______________________
(подпись, Ф.И.О.)         (подпись, Ф.И.О.)        (подпись, Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ г.   "__" __________ 20__ г.  "__" __________ 20__ г.

Техническое задание на проведение геодезического мониторинга

1. Заказчик ___________________________________________________________
(наименование организации, подразделение)
2. Исполнитель ________________________________________________________
(наименование организации, подразделение)
3. Наименование объекта _______________________________________________
4. Местоположение объекта _____________________________________________
5. Основание __________________________________________________________
6. Цель работ
Изучение в период эксплуатации стадиона деформаций несущих колонн трибун, пилонов, вант и опорного контура навеса над трибунами, вызванных слиянием техногенных и климатических факторов, для обеспечения контроля за безаварийной работой конструкций.
7. Состав работ
7.1. Анализ результатов наблюдений за деформациями несущих конструкций арены стадиона, произошедшими в течение строительного периода, и разработка программы проведения мониторинга в период эксплуатации.
7.2. Рекогносцировка опорной и деформационной сетей строительного периода с целью использования ее для мониторинга в период эксплуатации.
7.3. Восстановление и развитие опорной и деформационной сетей для проведения мониторинга несущих строительных конструкций и металлоконструкций навеса.
7.4. Выполнение регламентных циклов инструментального контроля за деформациями несущих строительных, металлических конструкций и вант стадиона.
7.5. Выполнение наблюдений за изменениями температуры воздуха и снеговой нагрузки на навес над трибунами в период регламентных циклов.
7.6. Обработка и анализ результатов измерений, подготовка научно-технического отчета.
7.7. Определение величин деформаций конструкций, анализ соответствия результатов измерений деформаций расчетным данным.
7.8. Выводы и разработка рекомендаций по эксплуатации сооружения и мониторингу.
8. Требования к точности проведения мониторинга:
предельная средняя квадратическая погрешность измерения осадки несущих колонн и пилонов не должна превышать 1,5 мм;
средняя квадратическая погрешность в определении наклона верха пилонов и деформаций кольцевой балки 5 мм.
9. Периодичность наблюдений
Наблюдения выполняются циклами, с частотой раз в два месяца. Частота проведения циклов может в последующем корректироваться в зависимости от величин и характера проявления деформаций.
10. Сроки сдачи промежуточных отчетов по завершению каждого цикла, окончательного технического отчета
По завершении каждого цикла заказчику передаются в рабочем виде промежуточные результаты измеренных деформаций. По завершении наблюдений в конце года передается технический отчет, который должен содержать схемы измерений, величины деформаций, анализ результатов измерений, выводы по характеру проявления деформаций от различных факторов, рекомендации по ослаблению их влияния на сооружение, оценку несущей способности конструкций и рекомендации по оптимизации схемы и частоты наблюдений.
    11. Прилагаемые графические материалы: ________________________________
12. Сроки выполнения работ:
Начало мониторинга _____________________________________________
Продолжительность мониторинга __________________________________
Настоящее ТЗ может дополняться и изменяться по согласованию сторон.

В разработке ТЗ принимали участие:

Представитель заказчика: ______________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Представитель исполнителя: ____________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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