Программа обследования промышленной трубы
Приложение No. 3 К Постановлению Госгортехнадзора РФ от 03.12.2001 No. 56

СОГЛАСОВАНО:                                                УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик                                                   Исполнитель
____________                                               ___________

Госгортехнадзор России
______________________

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ
промышленной трубы

______________________________________
(объект)

1. Цель обследования ____________________________________________
2. Состав работ:
2.1.  Анализ  имеющейся технической и исполнительной документации
______________________________________________________________________
2.2.  Рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции
______________________________________________________________________
2.3. Проверка состояния конструкций:
а) осмотр _______________________________________________________
б)  обследование  полное  или  локальное конструктивных элементов
______________________________________________________________________
в)   техническая  диагностика  (методы,   приборы,   инструменты)
______________________________________________________________________
г) специальные анализы материалов конструкций ___________________
д) анализ среды эксплуатации ____________________________________
е) заключение по изменению оснований и фундаментов ______________
ж)  оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением
поверочных  расчетов)  с учетом  фактического  состояния сооружения на
проектные,      действительные     и    прогнозируемые     воздействия
______________________________________________________________________
2.4. Составление заключения _____________________________________
2.5. Выдача рекомендаций ________________________________________
3. Перечень подготовительных работ Заказчика ____________________
4.  Порядок  работ Исполнителя по объекту,  обеспечение доступа к
конструкциям, согласование времени ___________________________________
5. Специальные мероприятия:
а) в случае обнаружения аварийных мест;
б)  выполнение  усиления  конструкций  с целью  исключения потери
устойчивости конструкций.
6. Порядок приемки работы _______________________________________
7.  Внесение  изменений по реализованному обследованию сооружения
производится: ________________________________________________________
(кем от заказчика)

8. Сроки и этапы выполнения работы: _____________________________

Подписи:

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 03.12.2001 № 56


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/programma_obsledovaniya_promyshlennoj_truby.htm
