Протокол испытаний тракторов и сельскохозяйственных машин (рекомендуемая форма)
Приложение 1 к Методическим указаниям Гигиеническая оценка тракторов и сельскохозяйственных машин. МУ 2.2.2.1914-04 
(рекомендуемое)

                        ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
__________________________________________________________________
(наименование, марка техники, заводской номер, год изготовления)
__________________________________________________________________
(вид испытаний - предварительные, приемочные, производственные)
__________________________________________________________________
(состояние кабины, наличие на момент обследования
предусмотренных технической документацией средств
обеспечения комфортных условий труда)
__________________________________________________________________
(условия испытаний - характеристика технологического процесса,
режим работы, число отработанных моточасов, давление в шинах
и пр.)
__________________________________________________________________
(число и расположение рабочих мест)
__________________________________________________________________
(место, дата и время испытаний)

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                Фактор                ¦Результат¦  Оценка   ¦
¦   ¦                                      ¦измерения¦показателя ¦
¦   ¦                                      ¦         ¦ (класс,   ¦
¦   ¦                                      ¦         ¦ степень)  ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1 ¦                   2                  ¦    3    ¦     4     ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦1  ¦Параметры средств доступа на рабочее  ¦         ¦           ¦
¦   ¦место, мм                             ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦расстояние от опорной поверхности     ¦         ¦           ¦
¦   ¦подножки до земли                     ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ширина опорной поверхности подножки   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦высота дверного проема                ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦2  ¦Параметры кабины, мм                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦расстояние от ТОС до пола             ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ширина кабины                         ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦расстояние от кромки сиденья до       ¦         ¦           ¦
¦   ¦ближайшей стенки                      ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦3  ¦Основные параметры сиденья, мм        ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦глубина поверхности подушки           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ширина поверхности подушки            ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦высота спинки                         ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦пределы регулировки сиденья по высоте ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦пределы регулировки сиденья по        ¦         ¦           ¦
¦   ¦горизонтали                           ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦4  ¦Расстояние от вертикальной плоскости, ¦         ¦           ¦
¦   ¦проходящей через точку отсчета сиденья¦         ¦           ¦
¦   ¦(ТОС), до органов управления          ¦         ¦           ¦
¦   ¦(в крайних положениях), мм            ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦рулевого колеса                       ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рукояток рычагов механизма    ¦         ¦           ¦
¦   ¦поворота                              ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рукояток рычагов частого      ¦         ¦           ¦
¦   ¦пользования                           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рычагов редкого пользования   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров опорных поверхностей педалей  ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦5  ¦Высота органов управления над полом   ¦         ¦           ¦
¦   ¦(поверхность подушки сиденья) в       ¦         ¦           ¦
¦   ¦крайних положениях, мм                ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦нижней точки рулевого колеса          ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рукояток рычагов механизма    ¦         ¦           ¦
¦   ¦поворота                              ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рукояток рычагов частого      ¦         ¦           ¦
¦   ¦пользования                           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рукояток рычагов редкого      ¦         ¦           ¦
¦   ¦пользования                           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров опорных поверхностей педалей  ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦6  ¦Расстояние от вертикальной плоскости, ¦         ¦           ¦
¦   ¦проходящей через ось симметрии        ¦         ¦           ¦
¦   ¦сиденья, до органов управления        ¦         ¦           ¦
¦   ¦в крайних положениях, мм              ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рукояток рычагов механизма    ¦         ¦           ¦
¦   ¦поворота                              ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рукояток рычагов частого      ¦         ¦           ¦
¦   ¦пользования                           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров рукояток рычагов редкого      ¦         ¦           ¦
¦   ¦пользования                           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦центров опорных поверхностей педалей  ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦7  ¦Силы сопротивления перемещению органов¦         ¦           ¦
¦   ¦управления, Н                         ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦механизм поворота                     ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦коробка переключения передач          ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦регулятор частоты вращения двигателя  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦распределитель гидросистемы           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦вал отбора мощности                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦муфта сцепления                       ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦рабочий тормоз                        ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦стояночный тормоз                     ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦остальные органы управления           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦  ручного                             ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦  ножного                             ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦8  ¦Углы обзора, °                        ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦передняя зона альфа                   ¦         ¦           ¦
¦   ¦                   1                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ бета                                 ¦         ¦           ¦
¦   ¦     1                                ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ бета                                 ¦         ¦           ¦
¦   ¦     2                                ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦боковая зона гамма , гамма            ¦         ¦           ¦
¦   ¦                  1       3           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ гамма , гамма                        ¦         ¦           ¦
¦   ¦      2       4                       ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦задняя зона альфа                     ¦         ¦           ¦
¦   ¦                 2                    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ бета                                 ¦         ¦           ¦
¦   ¦     3                                ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ бета                                 ¦         ¦           ¦
¦   ¦     4                                ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦передняя через очищаемую часть        ¦         ¦           ¦
¦   ¦лобового стекла                       ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ альфа                                ¦         ¦           ¦
¦   ¦      1                               ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ бета                                 ¦         ¦           ¦
¦   ¦     1                                ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ бета                                 ¦         ¦           ¦
¦   ¦     2                                ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦9  ¦Возможность обзора с рабочего места   ¦         ¦           ¦
¦   ¦объектов постоянного наблюдения в     ¦         ¦           ¦
¦   ¦удобной рабочей позе (есть, нет)      ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦10 ¦Микроклимат                           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦Теплый период года                    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦Метеоусловия                          ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ температура наружного воздуха        ¦         ¦           ¦
¦   ¦ t    , °C                            ¦         ¦           ¦
¦   ¦  нар.                                ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ относительная влажность воздуха, %   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ скорость ветра, м/с                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ погодные условия                     ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ атмосферное давление                 ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦Микроклимат на рабочем месте          ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ температура воздуха в точках 1 - 7,  ¦         ¦           ¦
¦   ¦°С                                    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ t1                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ t2                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ t3                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ t4                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ t5                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ t6                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ t7                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦средняя температура воздуха, °С       ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦относительная влажность воздуха, %    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦скорость движения воздуха, м/с        ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦разница температур у головы и ног     ¦         ¦           ¦
¦   ¦оператора, °С                         ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦разница между температурой воздуха в  ¦         ¦           ¦
¦   ¦кабине и снаружи, °С                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦средневзвешенная температура          ¦         ¦           ¦
¦   ¦внутренних поверхностей кабины, °С    ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦11 ¦Пыль                                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦состав пыли (содержание SiO , %)      ¦         ¦           ¦
¦   ¦                           2          ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦направление движения агрегата         ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦средневзвешенное содержание пыли,     ¦         ¦           ¦
¦   ¦мг/куб. м                             ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦12 ¦Содержание вредных веществ в воздухе  ¦         ¦           ¦
¦   ¦рабочей зоны:                         ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦скорость движения агрегата, км/ч      ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦направление движения относительно     ¦         ¦           ¦
¦   ¦ветра                                 ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦средневзвешенное содержание окиси     ¦         ¦           ¦
¦   ¦углерода, мг/куб. м                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦средневзвешенное содержание           ¦         ¦           ¦
¦   ¦углеводородов, мг/куб. м              ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦другие вещества                       ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦13 ¦Шум                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦уровень звука внешнего шума, дБА      ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦уровень звука, дБА                    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦уровни звукового давления, дБА        ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦В октавных полосах со среднегеомет-   ¦         ¦           ¦
¦   ¦рическими частотами, Гц               ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 31,5                                 ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 63                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 125                                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 250                                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 500                                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 1000                                 ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 2000                                 ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 4000                                 ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦ 8000                                 ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦14 ¦Вибрация                              ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦скорость движения агрегата, км/ч      ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦среднее квадратическое значение       ¦         ¦           ¦
¦   ¦виброскорости, м/с, в октавных полосах¦         ¦           ¦
¦   ¦со среднегеометрическими частотами, Гц¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦а) на сиденье (рабочей площадке)      ¦         ¦           ¦
¦   ¦вертикально                           ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦2                                     ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦4                                     ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦8                                     ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦16                                    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦31,5                                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦63                                    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦б) на органах управления              ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦16                                    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦31,5                                  ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦63                                    ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦125                                   ¦         ¦           ¦
¦   +--------------------------------------+---------+-----------+
¦   ¦250                                   ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦15 ¦Тяжесть труда                         ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦16 ¦Напряженность труда                   ¦         ¦           ¦
+---+--------------------------------------+---------+-----------+
¦17 ¦Общая оценка                          ¦         ¦           ¦
----+--------------------------------------+---------+------------

Заключение  (соответствие  факторов  условий  труда  предъявляемым
требованиям) _____________________________________________________
Рекомендации: ____________________________________________________
(по оздоровлению условий труда и конструктивному
совершенствованию)
Исследования проведены: __________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность)
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