Протокол измерений потенциалов трубопровода при контроле эффективности электрохимической защиты показывающими приборами
Приложение Ц к Типовой инструкции по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

                             ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛОВ ТРУБОПРОВОДА
ПРИ КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ПОКАЗЫВАЮЩИМИ ПРИБОРАМИ

Город ___________________________
Вид подземного сооружения и пункта измерения _____________________
Дата "__" ______________ ____ год
Время измерений: начало ________________, конец __________________
Адрес пункта измерений ___________________________________________
Вид измерения (разность потенциалов) _____________________________
Режим измерения __________________________________________________
(без защиты, с включенной защитой)
Тип и N прибора ________________ Предел измерений ________________
Класс точности прибора не ниже 1,5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, В
------------------------------------------------------------------
¦  t, мин./с   ¦   0    ¦  10   ¦  20   ¦  30   ¦  40   ¦   50   ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      1       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      2       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      3       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      4       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      5       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      6       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      7       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      8       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      9       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦     10       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
---------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
------------------------------------------------------------------
¦N пунк- ¦Адрес ¦Число¦   Сумма  ¦ Среднее  ¦  Минимальное (по   ¦
¦та из-  ¦пункта¦изме-¦измеренных¦ значение ¦абсолютной величине)¦
¦мерения ¦изме- ¦рений¦ значений ¦защитного ¦ значение защитного ¦
¦по схеме¦рения ¦     ¦потенциала¦потенциала¦     потенциала     ¦
+--------+------+-----+----------+----------+--------------------+
¦   1    ¦  2   ¦  3  ¦    4     ¦    5     ¦         6          ¦
---------+------+-----+----------+----------+---------------------

Измерил _____________________        Обработал ___________________
Проверил ____________________

Примечание. Если при измерениях в зоне действия блуждающих токов определено мгновенное значение потенциала трубопровода положительнее его стационарного потенциала, то следует выполнять измерения с учетом примечания к п. 7.1.4 настоящей Типовой инструкции.
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