Протокол измерения потенциалов при контроле эффективности ЭХЗ регистрирующими приборами
Приложение Ц к Типовой инструкции по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

                             ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ КОНТРОЛЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭХЗ РЕГИСТРИРУЮЩИМИ ПРИБОРАМИ

Город __________________________
Вид подземного сооружения ________________________________________
Дата ___________________________
Адрес пункта измерения ___________________________________________
Время измерения: начало ____ ч _____ мин., конец ____ ч _____ мин.
Вид измерения ____________________________________________________
Режим измерения __________________________________________________
Тип и номер прибора _______________ Предел измерений _____________
Класс точности прибора не ниже 1,5.
Тип электрода ____________________________________________________

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЛЕНТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ
------------------------------------------------------------------
¦Знак¦  Отсчитанная  ¦Длина обработанного¦Среднее значение регис-¦
¦    ¦площадь, кв. см¦ участка ленты, см ¦трируемой величины, см ¦
+----+---------------+-------------------+-----------------------+
¦(+) ¦               ¦                   ¦                       ¦
+----+---------------+-------------------+-----------------------+
¦(-) ¦               ¦                   ¦                       ¦
-----+---------------+-------------------+------------------------

РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ, В
------------------------------------------------------------------
¦       Положительный (+)       ¦       Отрицательный (-)        ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦максималь-¦ средний  ¦минималь-¦максималь-¦ средний  ¦минималь- ¦
¦ный       ¦          ¦ный      ¦ный       ¦          ¦ный       ¦
+----------+----------+---------+----------+----------+----------+
-----------+----------+---------+----------+----------+-----------

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ
------------------------------------------------------------------
¦Разность потенциалов, ¦Сумма¦Максимум¦Среднее ¦Минимум¦  Число  ¦
¦          В           ¦     ¦        ¦значение¦       ¦измерений¦
+----------------------+-----+--------+--------+-------+---------+
¦Положительная (+)     ¦     ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
+----------------------+-----+--------+--------+-------+---------+
¦Отрицательная (-)     ¦     ¦        ¦        ¦       ¦         ¦
-----------------------+-----+--------+--------+-------+----------

Замечания ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выводы ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Измерил _______________________ Обработал ________________________
Проверил ______________________
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