Протокол контроля метрологических характеристик преобразователя расхода по поверочной установке (рекомендуемая форма)
Приложение Г к Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти РМГ 100-2010 
(рекомендуемое) 
ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА ПО ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ
Протокол контроля МХ ПР по поверочной установке
---------------------------------------------------------------------------
¦Тип ПР ___ Заводской N ___¦Тип ПУ __ Заводской N __ Дата поверки ПУ _____¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Место проведения КМХ _____¦Вязкость нефти при КМХ, сСт __________________¦
¦    (СИКН, НГДУ, ПСП)     ¦                                              ¦
---------------------------+-----------------------------------------------

1. Исходные данные
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦                 Для поверочной установки                 ¦ Для рабочей жидкости ¦  Объемный расход в точке, куб. м/ч,   ¦
¦                                                          ¦                      ¦   или для ПР - отношение частоты к    ¦
¦                                                          ¦                      ¦         вязкости f/ню, Гц/сСт         ¦
+----------------------------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+
¦Вмести-   ¦Вмести-   ¦Вмести-   ¦Диа-¦Пло-¦Механи-¦Коэффи-¦Плот- ¦Коэффи-¦Коэффи-¦  Q    ¦  Q    ¦ ... ¦  Q      ¦  Q    ¦
¦мость ПУ в¦мость ПУ в¦мость ПУ в¦метр¦щадь¦ческое ¦циент  ¦ность ¦циент  ¦циент  ¦   1   ¦   2   ¦(...)¦   m-1   ¦   m   ¦
¦нормальных¦нормальных¦нормальных¦D,  ¦S,  ¦напря- ¦линей- ¦ро,   ¦объем- ¦сжима- ¦(f/ню) ¦(f/ню) ¦     ¦(f/ню)   ¦(f/ню) ¦
¦условиях  ¦условиях  ¦условиях  ¦мм  ¦кв. ¦жение  ¦ного   ¦кг/   ¦ного   ¦емости ¦      1¦      2¦     ¦      m-1¦      m¦
¦при       ¦при       ¦при движе-¦    ¦мм  ¦Е, МПа ¦расши- ¦куб. м¦расши- ¦гамма ,¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦движении  ¦движении  ¦нии поршня¦    ¦    ¦       ¦рения  ¦      ¦рения  ¦     ж ¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦поршня от ¦поршня от ¦в обоих   ¦    ¦    ¦       ¦альфа ,¦      ¦бета , ¦   -1  ¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦детектора ¦детектора ¦направле- ¦    ¦    ¦       ¦     т ¦      ¦    ж  ¦МПа    ¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦1 к детек-¦2 к детек-¦ниях      ¦    ¦    ¦       ¦  -1   ¦      ¦  -1   ¦       ¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦тору 2    ¦тору 1    ¦V        ,¦    ¦    ¦       ¦°C     ¦      ¦°C     ¦       ¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦V      ,  ¦V      ,  ¦ 0(1-2-1) ¦    ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦ 0(1-2)   ¦ 0(2-1)   ¦куб. м    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
¦куб. м    ¦куб. м    ¦          ¦    ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦     ¦         ¦       ¦
+----------+----------+----------+----+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+---------+-------+
-----------+----------+----------+----+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+---------+--------

2. Результаты измерений и вычислений
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Точка¦Номер¦Расход¦Частота¦Темпе-¦Давле-¦Темпе-¦Давле-¦Попра- ¦Вмести-  ¦Вмести-  ¦Вместимость¦Число  ¦Коэффициент¦Коэффициент¦Расчетный  ¦Погреш- ¦
¦рас- ¦изме-¦ Q  , ¦турбин-¦ратура¦ние в ¦ратура¦ние в ¦вочный ¦мость ПУ ¦мость ПУ ¦ПУ при дви-¦импуль-¦преобразо- ¦преобразо- ¦коэффициент¦ность в ¦
¦хода ¦рения¦  ij  ¦ки f  ,¦в ПУ  ¦ПУ    ¦в ПР  ¦ПР    ¦коэффи-¦при дви- ¦при      ¦жении порш-¦сов    ¦вания ПР,  ¦вания в j-й¦преобразо- ¦j-й     ¦
¦j    ¦i    ¦ куб. ¦    ij ¦t   , ¦Р   , ¦t    ,¦Р    ,¦циент  ¦жении    ¦движении ¦ня в обоих ¦N  ,   ¦определен- ¦точке      ¦вания в j-й¦точке   ¦
¦     ¦     ¦ м/ч  ¦Гц (от-¦ уij  ¦ уij  ¦ прij ¦ прij ¦по тем-¦поршня от¦поршня от¦направлени-¦ ij    ¦ный при i-м¦расхода К ,¦точке      ¦расхода ¦
¦     ¦     ¦      ¦ношение¦°C    ¦МПа   ¦°C    ¦МПа   ¦перату-¦детектора¦детектора¦ях         ¦имп.   ¦измерении в¦         j ¦расхода    ¦дельта ,¦
¦     ¦     ¦      ¦f/ню  ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦ре и   ¦1 к де-  ¦2 к де-  ¦V         ,¦       ¦j-й точке  ¦имп./куб. м¦К     ,    ¦      j ¦
¦     ¦     ¦      ¦    ij ¦      ¦      ¦      ¦      ¦давле- ¦тектору 2¦тектору 1¦ ij(1-2-1) ¦       ¦расхода    ¦           ¦ расчj     ¦%       ¦
¦     ¦     ¦      ¦Гц/сСт)¦      ¦      ¦      ¦      ¦нию    ¦V       ,¦         ¦куб. м     ¦       ¦К  ,       ¦           ¦имп./куб. м¦        ¦
¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦k      ¦ ij(1-2) ¦V       ,¦           ¦       ¦ ij        ¦           ¦           ¦        ¦
¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ tpij  ¦куб. м   ¦ ij(2-1) ¦           ¦       ¦имп./куб. м¦           ¦           ¦        ¦
¦     ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦куб. м   ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
+-----+-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦1    ¦1    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     ¦     +------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦2    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     +-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦...  ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     +-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦n    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
+-----+-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦...  ¦1    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     ¦     +------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦2    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     +-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦...  ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     +-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦n    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
+-----+-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦m    ¦1    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     ¦     +------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦2    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     +-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦...  ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
¦     +-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+
¦     ¦n    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦         ¦           ¦       ¦           ¦           ¦           ¦        ¦
------+-----+------+-------+------+------+------+------+-------+---------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+---------
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