Протокол контроля метрологических характеристик преобразователя расхода по поверочной установке
Приложение 5 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ МХ ПР ПО ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ
ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЯ МХ ПР ПО ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ
------------------------------------------------------------------
¦Тип ПР _____ Заводской N _____¦Тип ПУ ______ Заводской N _______¦
¦                              ¦Дата проверки ПУ ______          ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Место проведения КМХ _________¦Вязкость нефти при КМХ, сСт: ____¦
¦(СИКН, НГДУ, ПСП)             ¦                                 ¦
-------------------------------+----------------------------------

1. Исходные данные
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦       Для поверочной установки (ПУ)        ¦Для рабочей жид-¦ Точки расходов (куб. м/ч) ¦
¦                                            ¦кости           ¦ или f / ню (Гц/сСт) для ПР¦
+--------------------------------------------+----------------+---------------------------+
¦V      ,¦V      ,¦V        ,¦Д,¦S,¦ Е,¦аль- ¦ро ,¦бе-  ¦гам- ¦Q   ¦Q   ¦...  ¦Q   , ¦Q   ¦
¦ о(1-2) ¦ о(2-1) ¦ о(1-2-1) ¦мм¦мм¦МПа¦фа , ¦  t ¦та , ¦ма , ¦ 1  ¦ 2  ¦(...)¦ m-1  ¦ m  ¦
¦ куб. м ¦ куб. м ¦  куб. м  ¦  ¦  ¦   ¦  т  ¦    ¦  ж  ¦  ж  ¦(f /¦(f /¦     ¦ (f / ¦(f /¦
¦        ¦        ¦          ¦  ¦  ¦   ¦  -1 ¦кг/ ¦  -1 ¦   -1¦ню) ¦ню) ¦     ¦ню)   ¦ню) ¦
¦        ¦        ¦          ¦  ¦  ¦   ¦°С   ¦куб.¦°С   ¦МПа  ¦   1¦   2¦     ¦   n-1¦   n¦
¦        ¦        ¦          ¦  ¦  ¦   ¦     ¦ м  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦      ¦    ¦
+--------+--------+----------+--+--+---+-----+----+-----+-----+----+----+-----+------+----+
¦   1    ¦   2    ¦    3     ¦4 ¦5 ¦ 6 ¦  7  ¦ 8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13  ¦  14  ¦ 15 ¦
+--------+--------+----------+--+--+---+-----+----+-----+-----+----+----+-----+------+----+
¦        ¦        ¦          ¦  ¦  ¦   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦      ¦    ¦
---------+--------+----------+--+--+---+-----+----+-----+-----+----+----+-----+------+-----

2. Результаты измерений и вычислений
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N   ¦N  ¦  Расход  ¦    ПУ     ¦     ПР      ¦k    ¦V       ,¦V       ,¦V         ,¦N  ,¦K  , ¦K ,  ¦K     ,¦дель-¦
¦под-¦из-+----------+-----------+-------------+ tpij¦ ij(1-2) ¦ ij(2-1) ¦ ij(1-2-1) ¦ ij ¦ ij  ¦ j   ¦ расчj ¦та , ¦
¦диа-¦ме-¦Q  ,¦f  , ¦t    ¦Р   ,¦t    ,¦Р    ,¦     ¦  куб. м ¦  куб. м ¦  куб. м   ¦имп.¦имп./¦имп./¦ имп./ ¦  j  ¦
¦па- ¦ре-¦ ij ¦ ij  ¦ уij,¦ уij ¦ прij ¦ прij ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦ куб.¦ куб.¦куб. м ¦%    ¦
¦зона¦ния¦куб.¦  Гц ¦ °С  ¦ МПа ¦  °С  ¦  МПа ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦  м  ¦  м  ¦       ¦     ¦
¦    ¦   ¦м/ч ¦ (f /¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    ¦   ¦    ¦ню  ,¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    ¦   ¦    ¦  ij ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    ¦   ¦    ¦Гц/  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    ¦   ¦    ¦сСт) ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦ 1  ¦ 2 ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦  9  ¦   10    ¦   11    ¦    12     ¦ 13 ¦ 14  ¦ 15  ¦  16   ¦ 17  ¦
+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦1   ¦1  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦    ¦2  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦    ¦n-1¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦    ¦n  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦m-1 ¦...¦... ¦...  ¦...  ¦...  ¦...   ¦...   ¦...  ¦...      ¦...      ¦...        ¦... ¦...  ¦...  ¦...    ¦...  ¦
+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦m   ¦1  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦    ¦2  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦    ¦n-1¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+-----+
¦    ¦n  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦         ¦         ¦           ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
-----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+---------+---------+-----------+----+-----+-----+-------+------

Примечание. При наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по поверочной установке в "Исходных данных" колонки 11, 12, 13 не заполняют.

    3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: дельта    = "+"  или  "-" 0,хх%.  ПР  годен  к
max
дальнейшей   эксплуатации   (не   годен  и  подлежит  внеочередной
поверке).
Дата проведения КМХ: "__" __________ 200_ года.
Подписи лиц, проводивших КМХ:
От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
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