Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя плотности по ареометру (рекомендуемая форма)
Приложение 10 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО АРЕОМЕТРУ ПРИ НАЛИЧИИ НА СИКН МВИ ПЛОТНОСТИ АРЕОМЕТРОМ
ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО АРЕОМЕТРУ
------------------------------------------------------------------
¦СИКН N ___                      ¦ПСП (НСП) ___                  ¦
---------------------------------+--------------------------------

Условие контроля:

              |ДЕЛЬТА    | <= ДЕЛЬТА   + ДЕЛЬТА
рокi           пл         мет

(для каждого измерения).

1. Исходные данные
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦          Данные            ¦   Рабочий ПП   ¦   Ареометр   ¦
¦п/п¦                            ¦                ¦              ¦
+---+----------------------------+----------------+--------------+
¦1  ¦Тип, марка                  ¦                ¦              ¦
+---+----------------------------+----------------+--------------+
¦2  ¦Заводской N                 ¦                ¦              ¦
+---+----------------------------+----------------+--------------+
¦3  ¦Дата последней поверки      ¦                ¦              ¦
+---+----------------------------+----------------+--------------+
¦4  ¦Предел допускаемой абсо-    ¦                ¦              ¦
¦   ¦лютной погрешности (ДЕЛЬТА, ¦                ¦              ¦
¦   ¦кг/куб. м)                  ¦                ¦              ¦
+---+----------------------------+----------------+--------------+
¦5  ¦Систематическая погрешность ¦                               ¦
¦   ¦метода определения плотнос- ¦                               ¦
¦   ¦ти нефти ареометром (обяза- ¦                               ¦
¦   ¦тельно со знаком "+" или    ¦                               ¦
¦   ¦"-") - из свидетельства о   ¦                               ¦
¦   ¦метрологической аттестации  ¦                               ¦
¦   ¦МВИ плотности на данную     ¦                               ¦
¦   ¦СИКН (ДЕЛЬТА    , кг/куб. м)¦                               ¦
¦   ¦            сист            ¦                               ¦
+---+----------------------------+-------------------------------+
¦6  ¦Погрешность метода опреде-  ¦                               ¦
¦   ¦ления плотности нефти аре-  ¦                               ¦
¦   ¦ометром (без знака) - из    ¦                               ¦
¦   ¦свидетельства о метрологи-  ¦                               ¦
¦   ¦ческой аттестации           ¦                               ¦
¦   ¦МВИ плотности на данную     ¦                               ¦
¦   ¦СИКН (ДЕЛЬТА   , кг/куб. м) ¦                               ¦
¦   ¦            мет             ¦                               ¦
----+----------------------------+--------------------------------

2. Результаты измерений и контроля
------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Технологические ¦ро   ,¦     Значения по лаборатории     ¦|ДЕЛЬ-  ¦
¦из-¦параметры нефти ¦  плi +---------------------------------+ТА    |,¦
¦ме-¦     в БИК      ¦  кг/ ¦ро    ,¦t   ,¦бе-  ¦гам- ¦ро    ,¦  рокi  ¦
¦ре-+----------------+ куб. ¦  измi ¦ арi ¦та , ¦ма , ¦  лпрi ¦кг/     ¦
¦ния¦Q , ¦t   ,¦Р   ,¦   м  ¦  кг/  ¦ °С  ¦  ж  ¦  ж  ¦  кг/  ¦куб. м  ¦
¦   ¦ i  ¦ плi ¦ плi ¦      ¦куб. м ¦     ¦  -1 ¦   -1¦куб. м ¦        ¦
¦   ¦куб.¦ °С  ¦ МПа ¦      ¦       ¦     ¦°С   ¦МПа  ¦       ¦        ¦
¦   ¦м/ч ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦   6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦   11   ¦
+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦ 1 ¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦ 2 ¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦ 3 ¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦...¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦ n ¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
----+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+---------

3. Заключение
Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.
Дата проведения КМХ: ___.
Подписи лиц, проводивших КМХ:
От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
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