Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя плотности по эталонному плотномеру (рекомендуемая форма)
Приложение 8 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ЭТАЛОННОМУ ПЛОТНОМЕРУ
ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ЭТАЛОННОМУ ПЛОТНОМЕРУ
------------------------------------------------------------------
¦СИКН N ___                      ¦ПСП (НСП) ___                  ¦
---------------------------------+--------------------------------

Условие контроля:

          |ро     - ро     | <= ДЕЛЬТА    + ДЕЛЬТА
iраб     iэтал           раб         этал

(для каждого измерения).

1. Исходные данные
------------------------------------------------------------------
¦          Данные            ¦   Рабочий ПП   ¦Эталонный плотно- ¦
¦                            ¦                ¦мер               ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Тип, марка                  ¦                ¦                  ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Заводской N                 ¦                ¦                  ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Дата последней поверки      ¦                ¦                  ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Дата последней промывки     ¦-               ¦                  ¦
¦(чистки)  1                 ¦                ¦                  ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Предел допускаемой абсолют- ¦                ¦                  ¦
¦ной погрешности ДЕЛЬТА,     ¦                ¦                  ¦
¦кг/куб. м                   ¦                ¦                  ¦
-----------------------------+----------------+-------------------

1 Указывается только для эталонного плотномера при условии, что он установлен в БИК стационарно.
2. Результаты измерений и контроля
------------------------------------------------------------------
¦N из-¦Технологические параметры¦ ро    , ¦ ро     , ¦ |ро     - ¦
¦мере-¦       нефти в БИК       ¦   iраб  ¦   iэтал  ¦    iраб   ¦
¦ния  +-------------------------+кг/куб. м¦кг/куб. м ¦ ро     |, ¦
¦     ¦   Q ,  ¦ t , °С ¦Р , МПа¦         ¦          ¦   iэтал   ¦
¦     ¦    i   ¦  j     ¦ i     ¦         ¦          ¦ кг/куб. м ¦
¦     ¦куб. м/ч¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦
+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+
¦  1  ¦   2    ¦   3    ¦   4   ¦    5    ¦     6    ¦     7     ¦
+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+
¦  1  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦
+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+
¦  2  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦
+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+
¦  3  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦
+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+
¦ ... ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦
+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+
¦  n  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦
------+--------+--------+-------+---------+----------+------------

3. Заключение
Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.
Дата проведения КМХ: ___.
Подписи лиц, проводивших КМХ:
От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
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