Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя плотности по переносной пикнометрической установке (рекомендуемая форма)
Приложение 9 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ПЕРЕНОСНОЙ ПИКНОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ
ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ПЕРЕНОСНОЙ ПИКНОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ
------------------------------------------------------------------
¦СИКН N ___                      ¦ПСП (НСП) ___                  ¦
---------------------------------+--------------------------------

Условие контроля:

             |ро   - ро   | <= ДЕЛЬТА   + ДЕЛЬТА .
пл     ппр           пл         0

1. Исходные данные
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦               Данные                 ¦      Значения       ¦
¦п/п¦                                      +---------------------+
¦   ¦                                      ¦1-й пикн. ¦2-й пикн. ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦1. Комплект переносной пикнометрической установки               ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1.1¦Напорный пикнометр                    ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦1.1.1. Тип, марка                     ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.2. Заводской N                    ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.3. Дата поверки                   ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.4. Масса пикнометра, г            ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.5. Абсолютная погрешность опреде- ¦          ¦          ¦
¦   ¦ления массы пикнометра, г             ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.6. Вместимость пикнометра,        ¦          ¦          ¦
¦   ¦куб. см                               ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.7. Абсолютная погрешность опреде- ¦          ¦          ¦
¦   ¦ления вместимости пикнометра, куб. см ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.8. Коэффициент изменения вмести-  ¦          ¦          ¦
¦   ¦мости пикнометра от давления,         ¦          ¦          ¦
¦   ¦куб. см/бар                           ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.9. Коэффициент изменения вмести-  ¦          ¦          ¦
¦   ¦мости пикнометра от температуры,      ¦          ¦          ¦
¦   ¦куб. см/°С                            ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.9. Температура при поверке пикно- ¦          ¦          ¦
¦   ¦метра, °С                             ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.1.10. Предел допускаемой абсолютной ¦          ¦          ¦
¦   ¦погрешности, кг/куб. м                ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦1.2¦Весы электронные                      ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦1.2.1. Тип, марка                     ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.2.2. Заводской N                    ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.2.3. Дата поверки                   ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.2.4. Предел измерения, кг           ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.2.5. Предел допускаемой абсолютной  ¦          ¦          ¦
¦   ¦погрешности, г                        ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦1.3¦СИ температуры                        ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦1.3.1. Тип, марка                     ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.3.2. Заводской N                    ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.3.3. Дата поверки                   ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.3.4. Предел измерения, °С           ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.3.5. Предел допускаемой абсолютной  ¦          ¦          ¦
¦   ¦погрешности, °С                       ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦1.4¦СИ давления                           ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦1.4.1. Тип, марка                     ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.4.2. Заводской N                    ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.4.3. Дата поверки                   ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.4.4. Предел измерения, бар (МПа)    ¦          ¦          ¦
¦   ¦1.4.5. Предел допускаемой абсолютной  ¦          ¦          ¦
¦   ¦погрешности, бар (МПа)                ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦1.5¦Предел допускаемой абсолютной погреш- ¦          ¦          ¦
¦   ¦ности пикнометрической установки,     ¦          ¦          ¦
¦   ¦(ДЕЛЬТА , кг/куб. м)                  ¦          ¦          ¦
¦   ¦       0                              ¦          ¦          ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦2. Рабочий ПП                                                   ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦   ¦2.1. Тип, марка                       ¦          ¦          ¦
¦   ¦2.2. Заводской N                      ¦          ¦          ¦
¦   ¦2.3. Дата поверки                     ¦          ¦          ¦
¦   ¦2.4. Предел допускаемой абсолютной    ¦          ¦          ¦
¦   ¦погрешности (ДЕЛЬТА  , кг/куб. м)     ¦          ¦          ¦
¦   ¦                   пл                 ¦          ¦          ¦
----+--------------------------------------+----------+-----------

2. Результаты измерений, вычислений и контроля
--------------------------------------------------------------------------
¦    На рабочем ПП    ¦      Пикнометрической установкой       ¦ |ро   - ¦
+---------------------+----------------------------------------+    пл   ¦
¦ Q, ¦ t  ,¦Р  ,¦ро  ,¦пик-¦ W ,¦ W ,¦t   ,¦Р   ,¦ро   ,¦ро   ,¦  ро   |,¦
¦куб.¦  пл ¦ пл ¦  пл ¦но- ¦  п ¦  з ¦ пик ¦ пик ¦  пср ¦  ппр ¦    ппр  ¦
¦ м/ч¦ °С  ¦ МПа¦ кг/ ¦метр¦  г ¦  г ¦ °С  ¦ МПа ¦  кг/ ¦  кг/ ¦кг/куб. м¦
¦    ¦     ¦    ¦куб. ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦куб. м¦куб. м¦         ¦
¦    ¦     ¦    ¦  м  ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦         ¦
+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+-----+------+------+---------+
¦    ¦     ¦    ¦     ¦1-й ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦         ¦
¦    ¦     ¦    ¦     +----+----+----+-----+-----+      ¦      ¦         ¦
¦    ¦     ¦    ¦     ¦2-й ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦         ¦
-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+-----+------+------+----------

Примечание. Определение плотности по пикнометрической установке проводят по МИ 2326 или по МИ 2816.

3. Заключение
Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.
Дата проведения КМХ: ___.
Подписи лиц, проводивших КМХ:
От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
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