Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя плотности по резервному преобразователю плотности (рекомендуемая форма)
Приложение 7 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО РЕЗЕРВНОМУ ПП
ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО РЕЗЕРВНОМУ ПП
------------------------------------------------------------------
¦СИКН N ___                      ¦ПСП (НСП) ___                  ¦
---------------------------------+--------------------------------

Условие контроля:

            |ро     - ро    | <= ДЕЛЬТА    + ДЕЛЬТА
iраб     iрез           раб         рез

(для каждого измерения).

1. Исходные данные
------------------------------------------------------------------
¦          Данные            ¦   Рабочий ПП   ¦   Резервный ПП   ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Тип, марка                  ¦                ¦                  ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Заводской N                 ¦                ¦                  ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Дата последней поверки      ¦                ¦                  ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Дата последней промывки     ¦-               ¦                  ¦
¦(чистки)  1                 ¦                ¦                  ¦
+----------------------------+----------------+------------------+
¦Предел допускаемой абсолют- ¦                ¦                  ¦
¦ной погрешности ДЕЛЬТА,     ¦                ¦                  ¦
¦кг/куб. м                   ¦                ¦                  ¦
-----------------------------+----------------+-------------------

1 Указывается только для резервного ПП.
2. Результаты измерений и контроля
-----------------------------------------------------------------
¦N из- ¦Технологические параметры¦ ро    , ¦ ро    , ¦|ро     - ¦
¦мере- ¦       нефти в БИК       ¦   iраб  ¦   iрез  ¦   iраб   ¦
¦ния   +-------------------------+кг/куб. м¦кг/куб. м¦ ро    |, ¦
¦      ¦   Q ,  ¦   t ,  ¦  Р ,  ¦         ¦         ¦   iрез   ¦
¦      ¦    i   ¦    j   ¦   i   ¦         ¦         ¦кг/куб. м ¦
¦      ¦куб. м/ч¦   °С   ¦  МПа  ¦         ¦         ¦          ¦
+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+
¦  1   ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦
+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+
¦  2   ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦
+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+
¦  3   ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦
+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+
¦ ...  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦
+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+
¦  n   ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦
-------+--------+--------+-------+---------+---------+-----------

3. Заключение
Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.
Дата проведения КМХ: ___.
Подписи лиц, проводивших КМХ:
От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
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