Протокол первичной аттестации испытательного оборудования (рекомендуемая форма)
Утвержден Постановлением Госстандарта России от 10 ноября 1997 г. N 364 
Приложение А 
(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А.1. Протокол первичной аттестации испытательного оборудования содержит следующие данные:
А.1.1. Состав комиссии с указанием фамилии, должности, наименования предприятия (организации).
А.1.2. Основные сведения об испытательном оборудовании (наименование, тип, заводской (инвентарный) номер, наименование завода-изготовителя).
А.1.3. Проверяемые характеристики испытательного оборудования.
А.1.4. Условия проведения первичной аттестации: температура, влажность, освещенность и т.п.
А.1.5. Документы, используемые для первичной аттестации: программа и методика аттестации, стандарты, технические условия, эксплуатационные документы и т.п.
А.1.6. Характеристики средств измерений, используемых для проведения первичной аттестации испытательного оборудования:
наименование;
тип;
заводской (инвентарный) номер;
завод-изготовитель;
сведения о поверке (калибровке).
Примечание. Вместо содержания протокола по А.1.5 и А.1.6 могут быть приложены соответствующие документы.

А.1.7. Результаты первичной аттестации.
А.1.7.1. Внешний осмотр (комплектность, отсутствие повреждений, функционирование узлов, агрегатов, наличие действующих документов на методики поверки (калибровки) встроенных или входящих в комплект средств измерений).
А.1.7.2. Значения характеристик испытательного оборудования, полученные при первичной аттестации.
А.1.8. Заключение комиссии о соответствии испытательного оборудования требованиям нормативных документов на испытательное оборудование и на методики испытаний продукции конкретных видов и возможности использования испытательного оборудования для их испытаний.
А.1.9. Рекомендации комиссии.
А.1.9.1. Перечень нормированных характеристик, которые определяют при периодической аттестации испытательного оборудования в процессе его эксплуатации.
А.1.9.2. Периодичность периодической аттестации испытательного оборудования в процессе его эксплуатации.
А.1.9.3. Дополнительные рекомендации комиссии (при необходимости).
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