Проверка работоспособности устройств безопасности мостового электрического крана
Приложение 9 к Рекомендациям по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения (РД 10-112-1-04)

Проверка работоспособности устройств безопасности
    Мостового электрического крана зав. N _______, рег. N ________
(пример)

Ограничители:

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Механизм, с которым функционально связан ¦Коли- ¦Заключение¦
¦п/п¦               ограничитель               ¦чество¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦1  ¦Передвижения моста (со стороны балки с    ¦      ¦          ¦
¦   ¦механизмами передвижения)                 ¦      ¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦2  ¦Передвижения моста (со стороны токоподвода¦      ¦          ¦
¦   ¦к гр. тележке)                            ¦      ¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦3  ¦Передвижения грузовой тележки (со стороны ¦      ¦          ¦
¦   ¦главных троллеев)                         ¦      ¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦4  ¦Передвижения грузовой тележки (с противо- ¦      ¦          ¦
¦   ¦положной от главных троллеев)             ¦      ¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦5  ¦Подъем крюка механизма главного подъема   ¦      ¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦6  ¦Подъем крюка механизма вспомогательного   ¦      ¦          ¦
¦   ¦подъема                                   ¦      ¦          ¦
----+------------------------------------------+------+-----------

Контакты безопасности:

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦               Наименование               ¦Коли- ¦Заключение¦
¦п/п¦                                          ¦чество¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦1  ¦Контакт двери кабины                      ¦      ¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦2  ¦Контакт люка выхода на рабочую площадку   ¦      ¦          ¦
¦   ¦крана                                     ¦      ¦          ¦
+---+------------------------------------------+------+----------+
¦3  ¦Ключ-марка                                ¦      ¦          ¦
----+------------------------------------------+------+-----------

Прочие предохранительные устройства:

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦               Наименование               ¦   Заключение    ¦
¦п/п¦                                          ¦                 ¦
+---+------------------------------------------+-----------------+
¦1  ¦Нулевая блокировка                        ¦                 ¦
+---+------------------------------------------+-----------------+
¦2  ¦Аварийный выключатель                     ¦                 ¦
+---+------------------------------------------+-----------------+
¦3  ¦Звуковой сигнал                           ¦                 ¦
----+------------------------------------------+------------------

Примечание. При срабатывании конечного выключателя происходит отключение линейного контактора.

    ВЫВОД.  Устройства  безопасности  крана  на  момент проведения
технического   диагностирования  (____________ 200_ г.)  находятся
в _____________________________________________________ состоянии.
(работоспособном, неработоспособном)

Председатель комиссии:  _________________  ___________________
(подпись)            (Ф.И.О.)

Члены комиссии:         _________________  ___________________
(подпись)            (Ф.И.О.)
______________
(дата)
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