Рабочий журнал регистрации результатов ультразвукового контроля стыков алюминотермитной сварки (обязательная форма)
Приложение А к ТИ 07.96-2011 (обязательное)

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СТЫКОВ АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКИ
Железная дорога: __________________ Дистанция пути: _______________________

Таблица

---------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Дата  ¦          Место работы           ¦Сварной стык¦Тип дефек-¦Темпе-  ¦
¦п/п¦и время +---------------------------------+------------+тоскопа,  ¦ратура  ¦
¦   ¦контроля¦Путь¦Пере-¦Около-¦Км¦Пк¦Зв.¦Нить ¦Номер¦ Дата ¦зав. N;   ¦воздуха,¦
¦   ¦        ¦    ¦гон  ¦ток   ¦  ¦  ¦   ¦(пр.,¦ св. ¦сварки¦тип и     ¦°C      ¦
¦   ¦        ¦    ¦     ¦      ¦  ¦  ¦   ¦лев.)¦стыка¦      ¦зав. N ПЭП¦        ¦
+---+--------+----+-----+------+--+--+---+-----+-----+------+----------+--------+
¦ 1 ¦   2    ¦ 3  ¦  4  ¦  5   ¦6 ¦7 ¦ 8 ¦  9  ¦ 10  ¦  11  ¦    12    ¦   13   ¦
+---+--------+----+-----+------+--+--+---+-----+-----+------+----------+--------+
+---+--------+----+-----+------+--+--+---+-----+-----+------+----------+--------+
+---+--------+----+-----+------+--+--+---+-----+-----+------+----------+--------+
----+--------+----+-----+------+--+--+---+-----+-----+------+----------+---------

Продолжение таблицы

----------------------------------------------------------------------------------------
¦Метод¦   Измеренные значения   ¦  Результаты УЗК  ¦Меры, принятые оператором¦Преду-   ¦
¦ УЗК ¦   основных параметров   ¦                  ¦ при обнаружении дефекта ¦преждение¦
¦     ¦        контроля         ¦                  ¦                         ¦получил  ¦
¦     +-------------------------+------------------+-------------------------+(Ф.И.О., ¦
¦     ¦ Угол ¦ Условная ¦Мертвая¦Обнаружен¦Непро-  ¦ Ф.И.О.  ¦Кому   ¦Время  ¦подпись) ¦
¦     ¦ввода ¦(эквивал.)¦зона М,¦ дефект  ¦контро- ¦оператора¦выдано ¦выдачи ¦         ¦
¦     ¦ луча ¦чувствит. ¦  мм   ¦(код)/не ¦лирован-¦(подпись)¦преду- ¦преду- ¦         ¦
¦     ¦альфа,¦ К  (К ), ¦       ¦обнаружен¦ная зона¦         ¦прежде-¦прежде-¦         ¦
¦     ¦град. ¦  у   э   ¦       ¦         ¦сварного¦         ¦ние    ¦ния    ¦         ¦
¦     ¦      ¦    дБ    ¦       ¦         ¦стыка   ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+-----+------+----------+-------+---------+--------+---------+-------+-------+---------+
¦ 14  ¦  15  ¦    16    ¦  17   ¦   18    ¦   19   ¦   20    ¦  21   ¦  22   ¦   23    ¦
+-----+------+----------+-------+---------+--------+---------+-------+-------+---------+
+-----+------+----------+-------+---------+--------+---------+-------+-------+---------+
+-----+------+----------+-------+---------+--------+---------+-------+-------+---------+
------+------+----------+-------+---------+--------+---------+-------+-------+----------
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