Разрешение и технические условия на присоединение к тепловым сетям
Приложение 2 к Типовой инструкции РАО "ЕЭС России" от 06.07.1998 N РД 153-34.0-20.507-98

РАЗРЕШЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
    Действительно по _____________ месяц ______________ 19__ г.
ОЭТС _________________________________________________________
Потребитель __________________________________________________
(название, адрес)
1. Присоединение возможно  от  существующего  (проектируемого)
теплопровода ______________________ магистрали N _________________
2. Точка присоединения _______________________________________
(улица, проезд, номер камеры,
__________________________________________________________________
неподвижной опоры и т.п.)
3. Располагаемый  напор,  давление   в  паропроводе,  в  точке
присоединения ______ м для пара _____________ МПа (кгс/кв. см).
4. Полный напор в обратном трубопроводе ___________________ м.
5. Отметка линии статического напора ______________________ м.
6. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:
а) отопления t     ____________ °С;
нр.о
б) вентиляции t     ___________ °С.
нр.в
7. Расчетный температурный график тепловой сети:
а) на отопление _____________ °С;
б) на вентиляцию ______________ °С;
в) на горячее водоснабжение _____________ °С.
8. Точка излома температурного графика при ___________ °С, что
соответствует _____________ °С наружного воздуха.
9. Разрешенный максимум теплопотребления ______ ГДж/ч (Гкал/ч)
(для пара ___________ т/ч).
10. Стояки и теплопотребляющие приборы должны быть оборудованы
запорно-регулировочной арматурой.
11. Выбор  схемы присоединения систем отопления и вентиляции и
их  гидравлическое сопротивление должны быть увязаны  с  заданными
статическим и рабочим напорами в тепловой сети (п. п. 3 - 5).
12. Система горячего водоснабжения должна  быть присоединена к
тепловой сети по ________________ схеме.
13. Отопительные узлы и  узлы  присоединения  систем  горячего
водоснабжения должны быть оборудованы авторегуляторами,  приборами
учета и контроля в следующем объеме: _____________________________
__________________________________________________________________
14. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии
с  действующими  строительными  нормами  и   правилами   (СНиП)  и
согласован с ОЭТС.
15. Строительство  и  монтаж  должны  вестись  под техническим
надзором эксплуатационного района N ___________ ОЭТС ____________.
16. Прочие условия присоединения _____________________________
__________________________________________________________________

Главный инженер ОЭТС _________________________________
Начальник службы _____________________________________
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