Разрешение на судовую радиостанцию, используемую на морском судне
Приложение N 2 к Приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от __________ N ___

                    РАЗРЕШЕНИЕ НА СУДОВУЮ РАДИОСТАНЦИЮ,
ИСПОЛЬЗУЕМУЮ НА МОРСКОМ СУДНЕ  1

Номер разрешения ___________

От _____________                             Срок действия до _____________

В  соответствии  с  Правилами  радиосвязи  морской  подвижной  службы и
морской   подвижной   спутниковой  службы  Российской  Федерации   2   и  с
Регламентом  радиосвязи,  дополняющим действующие в настоящее время Устав и
Конвенцию   Международного  союза  электросвязи,  настоящее  разрешение  на
судовую  радиостанцию выдано на установку и использование радиооборудования
3 , описанного ниже:

---------------------------------------------------------------------------
¦        a        ¦                  b                 ¦        c         ¦
+-----------------+------------------------------------+------------------+
¦Идентификационный¦        Сигналы опознавания         ¦Идентификационный ¦
¦  номер ИМО  4   ¦                                    ¦ код организации, ¦
¦                 ¦                                    ¦   занимающейся   ¦
¦                 ¦                                    ¦    расчетами,    ¦
¦                 ¦                                    ¦  международная   ¦
¦                 ¦                                    ¦   регистрация    ¦
¦                 +------------------------------------+                  ¦
¦                 ¦  позывной   ¦   MMSI    ¦другой вид¦                  ¦
¦                 ¦   сигнал    ¦           ¦опознания ¦                  ¦
+-----------------+-------------+-----------+----------+------------------+
¦                 ¦             ¦           ¦          ¦                  ¦
+-----------------+-------------+-----------+----------+------------------+
¦  I. Название судна                                                      ¦
¦ II. Судовладелец                                                        ¦
¦III. Порт регистрации                                                    ¦
¦ IV. Категория корреспонденции  5                                        ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦         d          ¦        e       ¦    i    ¦      k       ¦     l    ¦
+--------------------+----------------+---------+--------------+----------+
¦    Оборудование    ¦      Тип       ¦Мощность,¦    Класс     ¦ Частоты  ¦
¦                    ¦                ¦   кВт   ¦  излучения   ¦    6     ¦
+--------------------+----------------+---------+--------------+----------+
¦1. Передатчики      ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
+--------------------+----------------+---------+--------------+----------+
¦2. Передатчики      ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
¦   аварийных и      ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
¦   спасательных     ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
¦   средств          ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
+--------------------+----------------+---------+--------------+----------+
¦3. Другое           ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
¦   оборудование     ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
+--------------------+----------------+---------+--------------+----------+
¦4. Средства         ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
¦   спутниковой      ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
¦   подвижной связи  ¦                ¦         ¦              ¦          ¦
---------------------+----------------+---------+--------------+-----------

--------------------------------
1   Документ  содержит  подстрочный  перевод  на  английский  язык,  а
заголовок,  кроме  того,  перевод на испанский и французский языки согласно
пункту  5  и  пункту  6 дополнения 1 к рекомендации 7 Регламента радиосвязи
Международного союза электросвязи.
2    Утверждены    Приказом   Минтранса   России,   Минсвязи   России,
Госкомрыболовства  России  от  04.11.2000  N 137/190/291 (Зарегистрирован в
Министерстве   юстиции   Российской   Федерации   21   декабря   2000   г.,
регистрационный N 2503).
3  Использование  радиооборудования разрешается только в открытом море
и территориальных водах Российской Федерации.
Использование   радиооборудования  и  частот  в  территориальных  водах
иностранных    государств    должно   осуществляться   в   соответствии   с
законодательством этих государств.
4   Идентификационный  номер  судна, присвоенный Международной морской
организацией.
5    Категория   корреспонденции  обозначается  при  помощи  следующих
символов:
CO - станция, открытая исключительно для официальной корреспонденции;
CP - станция, открытая для общественной корреспонденции;
CR - станция, открытая для ограниченной общественной корреспонденции;
CV - станция,  открытая  исключительно   для  корреспонденции  частного
предприятия;
OT  - станция, открытая исключительно для служебного обмена той службы,
к которой она относится.
6  Условные обозначения полос частот судового радиооборудования для:

----------------------------------------------------------------------------------------
¦  Радиотелеграфии   ¦   Радиотелефонии   ¦      Радиомаяков      ¦  Радиолокационных  ¦
¦                    ¦                    ¦                       ¦      станций       ¦
+--------------------+--------------------+-----------------------+--------------------+
¦S = полосы    частот¦S = полосы    частот¦A = 2182 кГц           ¦G = 9200 - 9500 МГц ¦
¦морской    подвижной¦морской    подвижной¦                       ¦                    ¦
¦спутниковой службы  ¦спутниковой службы  ¦                       ¦                    ¦
+--------------------+--------------------+-----------------------+--------------------+
¦W = 110 - 150 кГц   ¦T = 1605 - 4000 кГц ¦B = 121,5 МГц          ¦G1 = 2900 - 3100 МГц¦
+--------------------+--------------------+-----------------------+--------------------+
¦X = 415 - 535 кГц   ¦U = 4000 - 27500 кГц¦C = 243 МГц            ¦                    ¦
+--------------------+--------------------+-----------------------+--------------------+
¦Y = 1605 - 3800 кГц ¦V = 156 - 174 МГц   ¦D = 156,525 МГц        ¦                    ¦
+--------------------+--------------------+-----------------------+--------------------+
¦Z = 4000 - 27500 кГц¦                    ¦E = 406 - 406,1 МГц    ¦                    ¦
+--------------------+--------------------+-----------------------+--------------------+
¦                    ¦                    ¦F = 1645,5 - 1646,5 МГц¦                    ¦
+--------------------+--------------------+-----------------------+--------------------+
¦                    ¦                    ¦G = 9200 - 9500 МГц    ¦                    ¦
---------------------+--------------------+-----------------------+---------------------

7  Судовая  радиостанция,  применяющая  радиотелефонию,  опознается по
официальному  названию судна и/или позывным сигналом (пункт 19.74 статьи 19
"Опознавание станций" Регламента радиосвязи).
8  Основание:
__________________________________________________________________________.
(дата и номер заключения радиочастотной службы, лицензии судовой
радиостанции/разрешения на судовую радиостанцию)
9  Условия: _________________________________________________________.

__________ ______________________ _________________________________________
должность          подпись               ФИО

МП
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