Результаты измерений параметров и характеристик автоматического радиопеленгатора (приложение к акту летной проверки автоматического радиопеленгатора АРП/VDF в аэропорту)
Приложение к акту летной проверки АРП (в ред. Распоряжения Минтранса России от 29.06.2012 N МС-82-р)

Таблица 6.1

         РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
АРП _________, N ____________
(тип АРП)    (зав. номер)

-------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование параметра,¦   Ед.   ¦Норма¦  N   ¦Пеленг,¦ Результаты ¦
¦п/п¦    характеристики     ¦измерения¦ ЭД  ¦трассы¦градус ¦ измерений  ¦
¦   ¦                       ¦         ¦     ¦      ¦       +------------+
¦   ¦                       ¦         ¦     ¦      ¦       ¦Факт.¦Восст.¦
+---+-----------------------+---------+-----+------+-------+-----+------+
¦ 1 ¦          2            ¦    3    ¦  4  ¦  5   ¦   6   ¦  7  ¦  8   ¦
+---+-----------------------+---------+-----+------+-------+-----+------+
¦1  ¦ЗД  АРП в горизонталь- ¦         ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦  г                    ¦         ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦ной плоскости (исполь- ¦         ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦зуемая дальность) на   ¦         ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦высотах:               ¦         ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦ 1000 м                ¦км       ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦ 3000 м                ¦км       ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
+---+-----------------------+---------+-----+------+-------+-----+------+
¦2  ¦Исключен. - Распоряжение Минтранса России от 29.06.2012 N МС-82-р  ¦
+---+-----------------------+---------+-----+------+-------+-----+------+
¦4  ¦Среднеквадратическая   ¦градус   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦ошибка пеленгования,   ¦         ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦сигма                  ¦         ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦   ¦     п                 ¦         ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
----+-----------------------+---------+-----+------+-------+-----+-------

Бортовой инженер-оператор __________________     _____________
(при использовании ВСЛ)/   (фамилия, инициалы)       (подпись)
представитель службы ОВД                      "__" _____ 20__ г.
(при использовании ВС)                            (дата)

Руководитель объекта     ______________  _________  __________
(должность лица,         (наименование   (фамилия,  (подпись)
ответственного              объекта)     инициалы)
за эксплуатацию АРП)
"__" ____________ 20__ г.
(дата)

Примечания:
1. Кроме таблицы 6.1, к акту летной проверки АРП прилагаются дешифрированные материалы результатов летных измерений параметров и характеристик радиопеленгатора (материалы объективного контроля: распечатки, графики, таблицы и другие материалы в зависимости от технических возможностей АЛК).
    2.   Среднеквадратическая    ошибка    пеленгования   (сигма )
п
радиопеленгатора типа АРП-75 составляет 2,5°.
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