Результаты оценки остаточного ресурса грузоподъемной машины в баллах
Приложение 12 к Рекомендациям по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения (РД 10-112-1-04)

РЕЗУЛЬТАТЫ оценки остаточного ресурса в баллах
крана г/п __________ т, зав. N _______, рег. N ________
------------------------------------------------------------------
¦         Вид дефекта          ¦     Характеристика дефекта      ¦
¦                              +---------------------------------+
¦                              ¦Дефекты    ¦Дефекты,  ¦Дефекты,  ¦
¦                              ¦изготовле- ¦возникшие ¦возникшие ¦
¦                              ¦ния или    ¦из-за     ¦при дли-  ¦
¦                              ¦монтажа    ¦грубого   ¦тельной   ¦
¦                              ¦           ¦нарушения ¦нормальной¦
¦                              ¦           ¦нормальной¦эксплуата-¦
¦                              ¦           ¦эксплуата-¦ции       ¦
¦                              ¦           ¦ции       ¦          ¦
¦                              +-----------+----------+----------+
¦                              ¦        Количество баллов        ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦              1               ¦     2     ¦    3     ¦    4     ¦
+------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1. Нарушение лакокрасочного   ¦                                 ¦
¦покрытия                      ¦                                 ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦    Фактическое состояние     ¦Нарушение покрытия __________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦2. Коррозия несущих элементов:¦Возникнове-¦                     ¦
+------------------------------+ние подоб- +---------------------+
¦ до 5% толщины элемента       ¦ного дефек-¦                     ¦
+------------------------------+та мало-   +---------------------+
¦ до 10% толщины элемента      ¦вероятно   ¦                     ¦
+------------------------------+           +---------------------+
¦ более 10% толщины элемента   ¦           ¦                     ¦
+------------------------------+-----------+---------------------+
¦    Фактическое состояние     ¦Коррозия ____________________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦3. Трещины, разрывы в швах или¦Возникнове-¦          ¦          ¦
¦в околошовной зоне            ¦ние больших¦          ¦          ¦
¦                              ¦трещин ма- ¦          ¦          ¦
¦                              ¦ловероятно ¦          ¦          ¦
+------------------------------+-----------+----------+----------+
¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦4. Трещины, разрывы в зонах,  ¦Возникнове-¦          ¦          ¦
¦удаленных от сварных швов     ¦ние больших¦          ¦          ¦
¦                              ¦трещин ма- ¦          ¦          ¦
¦                              ¦ловероятно ¦          ¦          ¦
+------------------------------+-----------+----------+----------+
¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦5. Разрывы не менее 10% болтов¦Возникнове-¦          ¦          ¦
¦в соединениях, где болты рабо-¦ние подоб- ¦          ¦          ¦
¦тают на растяжение            ¦ного дефек-¦          ¦          ¦
¦                              ¦та мало-   ¦          ¦          ¦
¦                              ¦вероятно   ¦          ¦          ¦
+------------------------------+-----------+----------+----------+
¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦6. Срез не менее 10% болтов в ¦Возникнове-¦          ¦          ¦
¦соединениях, где болты рабо-  ¦ние подоб- ¦          ¦          ¦
¦тают на срез                  ¦ного дефек-¦          ¦          ¦
¦                              ¦та мало-   ¦          ¦          ¦
¦                              ¦вероятно   ¦          ¦          ¦
+------------------------------+-----------+----------+----------+
¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦7. Деформации элементов       ¦           ¦          ¦          ¦
¦ферменных конструкций, превы- ¦           ¦          ¦          ¦
¦шающие предельные величины,   ¦           ¦          ¦          ¦
¦указанные в Приложении 5:     ¦           ¦          ¦          ¦
¦пояса                         ¦           ¦          ¦          ¦
¦раскосы                       ¦           ¦          ¦          ¦
+------------------------------+-----------+----------+----------+
¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦8. Деформации элементов листо-¦           ¦          ¦          ¦
¦вых конструкций, превышающие  ¦           ¦          ¦          ¦
¦предельные величины, указанные¦           ¦          ¦          ¦
¦в Приложении 5                ¦           ¦          ¦          ¦
+------------------------------+-----------+----------+----------+
¦    Фактическое состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦9. Расслоение металла, пере-  ¦                                 ¦
¦крывающее не менее 50% размера¦                                 ¦
¦сечения пояса, стенки и т.п.  ¦                                 ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦    Фактические состояние     ¦Дефекты _____________________    ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦10. Любые дефекты, возникшие в¦           ¦          ¦          ¦
¦месте предыдущего ремонта, не ¦           ¦          ¦          ¦
¦попадающие под определения    ¦           ¦          ¦          ¦
¦предыдущих строк данной       ¦           ¦          ¦          ¦
¦таблицы                       ¦           ¦          ¦          ¦
-------------------------------+-----------+----------+-----------

Вывод:
    Оценку остаточного ресурса произвел: _________ _______________
(подпись)     (Ф.И.О.)
________________
(дата)
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