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СПИСОК ГАЗООПАСНЫХ, ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ МЕСТ И РАБОТ
------------------------------------------------------------------
¦Наименование газо-   ¦Вредные и (или)     ¦Класс¦Катего-¦Класс  ¦
¦опасных, взрывоопас- ¦опасные производст- ¦опас-¦рии по ¦взрыво-¦
¦ных и пожароопасных  ¦венные факторы (по  ¦ности¦взрыво-¦опасных¦
¦мест и работ         ¦ГОСТ 12.0.003-74    ¦     ¦пожар- ¦и пожа-¦
¦                     ¦ССБТ)               ¦     ¦ной и  ¦роопас-¦
¦                     ¦                    ¦     ¦пожар- ¦ных зон¦
¦                     ¦                    ¦     ¦ной    ¦       ¦
¦                     ¦                    ¦     ¦опас-  ¦       ¦
¦                     ¦                    ¦     ¦ности  ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦          1          ¦          2         ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦1. Резервуары и дру- ¦Возможная газоопас- ¦     ¦       ¦       ¦
¦гие емкости для неф- ¦ность на поверхности¦     ¦       ¦       ¦
¦тепродуктов на откры-¦резервуаров; посто- ¦     ¦       ¦       ¦
¦тых площадках (назем-¦янная газоопасность ¦     ¦       ¦       ¦
¦ные и подземные); ра-¦внутри резервуаров; ¦     ¦       ¦       ¦
¦боты по зачистке и   ¦возможная взрыво-   ¦     ¦       ¦       ¦
¦дегазации            ¦опасность и пожаро- ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦опасность в резерву-¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦арном парке; возмож-¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦ное воздействие     ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦электрического тока ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦2. Насосные любого   ¦Возможное воздейс-  ¦     ¦       ¦       ¦
¦назначения для неф-  ¦твие паров нефтепро-¦     ¦       ¦       ¦
¦тепродуктов (в поме- ¦дуктов и электричес-¦     ¦       ¦       ¦
¦щениях и на открытых ¦кого тока; механи-  ¦     ¦       ¦       ¦
¦площадках)           ¦ческие травмы от    ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦вращающихся и движу-¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦щихся частей насос- ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦ных агрегатов; шум; ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦вибрация            ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦3. Пункты учета неф- ¦Наличие загазован-  ¦     ¦       ¦       ¦
¦тепродуктов, управле-¦ности и токсичных   ¦     ¦       ¦       ¦
¦ния задвижками, регу-¦паров в помещениях, ¦     ¦       ¦       ¦
¦лирования давления и ¦колодцах, котельных;¦     ¦       ¦       ¦
¦расхода нефтепродук- ¦воздействие повышен-¦     ¦       ¦       ¦
¦тов (в помещениях,   ¦ной или пониженной  ¦     ¦       ¦       ¦
¦колодцах и на откры- ¦температуры, возмож-¦     ¦       ¦       ¦
¦тых площадках), газо-¦ные травмы электри- ¦     ¦       ¦       ¦
¦распределительные    ¦ческим током (при   ¦     ¦       ¦       ¦
¦пункты, котельные,   ¦управлении электро- ¦     ¦       ¦       ¦
¦работающие на газовом¦приводными задвижка-¦     ¦       ¦       ¦
¦топливе              ¦ми); возможные меха-¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦нические травмы     ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦4. Работы на террито-¦Воздействие паров   ¦     ¦       ¦       ¦
¦риях технологических ¦нефтепродуктов и    ¦     ¦       ¦       ¦
¦установок (технологи-¦токсичных промышлен-¦     ¦       ¦       ¦
¦ческих и канализаци- ¦ных отходов         ¦     ¦       ¦       ¦
¦онных колодцев, ка-  ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦мер, в том числе се- ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦тей открытой промыш- ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦ленной канализации)  ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦5. Кабельные каналы, ¦Загазованность, воз-¦     ¦       ¦       ¦
¦колодцы нефтепродук- ¦можное воздействие  ¦     ¦       ¦       ¦
¦топроводов и прочих  ¦электрического тока ¦     ¦       ¦       ¦
¦сооружений и помеще- ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦ний на территориях   ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦производственных пло-¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦щадок, где возможно  ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦скопление газов и па-¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦ров нефтепродуктов   ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦6. Склады хранения   ¦Загазованность и за-¦     ¦       ¦       ¦
¦карбида кальция, га- ¦пыленность помеще-  ¦     ¦       ¦       ¦
¦зобаллонов и ГСМ     ¦ний, взрыво- и пожа-¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦роопасность         ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦7. Производство раз- ¦Возможное воздейс-  ¦     ¦       ¦       ¦
¦личного рода врезок  ¦твие токсичных паров¦     ¦       ¦       ¦
¦при ликвидации аварий¦и газов, электричес-¦     ¦       ¦       ¦
¦на действующих МНПП и¦кого тока, понижен- ¦     ¦       ¦       ¦
¦других работ, связан-¦ной и повышенной    ¦     ¦       ¦       ¦
¦ных с выходом нефтеп-¦температуры; возмож-¦     ¦       ¦       ¦
¦родуктов или их паров¦ные механические    ¦     ¦       ¦       ¦
¦в зоне производства  ¦травмы от работающих¦     ¦       ¦       ¦
¦работ                ¦механизмов          ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦8. Нефтеловушки, фло-¦Загазованность, ток-¦     ¦       ¦       ¦
¦тационные установки, ¦сичность паров неф- ¦     ¦       ¦       ¦
¦смотровые колодцы    ¦тепродуктов и про-  ¦     ¦       ¦       ¦
¦промканализации (ра- ¦мышленных отходов   ¦     ¦       ¦       ¦
¦боты по их очистке и ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦ремонту)             ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦9. Наливные эстакады ¦Загазованность, по- ¦     ¦       ¦       ¦
¦(сливо - наливные    ¦ниженная или повы-  ¦     ¦       ¦       ¦
¦операции)            ¦шенная температура  ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦воздуха в рабочей   ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦зоне; возможные ме- ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦ханические травмы от¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦работы сливо - на-  ¦     ¦       ¦       ¦
¦                     ¦ливных установок    ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦10. Емкости топлива  ¦Аналогично п. 1     ¦     ¦       ¦       ¦
¦для технологических  ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦нужд                 ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
+---------------------+--------------------+-----+-------+-------+
¦11. Другие специально¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦оговоренные места,   ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦где запрещено курение¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦и применение открыто-¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
¦го огня              ¦                    ¦     ¦       ¦       ¦
----------------------+--------------------+-----+-------+--------

Примечания. 1. Класс опасности условий труда определяется в соответствии с [37] в зависимости от степени влияния вредных и (или) опасных производственных факторов:
- содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической природы (превышения ПДК) - по таблице 4.11.1 [37];
- уровня шума, локальной и общей вибрации - по таблице 4.11.4 [37];
- показателей микроклимата для производственных помещений независимо от периодов года и открытых территорий в теплый период года - по таблице 4.11.5.1 [37];
- показателей температуры воздуха (град. C, нижняя граница) для открытых территорий в холодный период года и в холодных (неотапливаемых) помещениях - по таблице 4.11.5.4 [37].
2. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности определяются на стадии проектно - конструкторских расчетов в соответствии с нормативными документами ГУГПС МВД России [38, 39], ВНТП-4.00 [40].
3. Класс взрывоопасных и пожароопасных зон определяется на стадии проектно-конструкторских расчетов в соответствии с ПУЭ [41], ВППБ 01-03-96.
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