Сравнение проектных и фактических показателей разработки (пласт) нефтяного и газонефтяного месторождения
Приложение к Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96

Таблица П.3.3

СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ (ПЛАСТ)
----------------------------------------------------------------------
¦              Показатели                ¦   19__ г.   ¦   19__ г.   ¦
¦                                        +-------------+-------------+
¦                                        ¦проект.¦факт.¦проект.¦факт.¦
+----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+
¦                   1                    ¦   2   ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦
+----------------------------------------+-------+-----+-------+-----+
¦Добыча нефти всего, тыс. т/год          ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦в том числе:                            ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ из переходящих скважин                 ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ из новых скважин                       ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦за счет метода повышения нефтеизвлечения¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Накопленная добыча нефти, тыс. т        ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦в т.ч. за счет метода повышения нефте-  ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦извлечения                              ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Добыча нефтяного газа, млн. куб. м/год  ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Накопленная добыча газа, млн. куб. м    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Добыча газа из газовой шапки, млн.      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦куб. м/год                              ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Накопленная добыча газа из газовой      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦шапки, млн. куб. м                      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Добыча конденсата, тыс. т/год           ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Накопленная добыча конденсата, тыс. т   ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Темп отбора от начальных извлекаемых    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦запасов, %                              ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Обводненность среднегодовая (по         ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦массе), %                               ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Добыча жидкости всего, тыс. т/год       ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ в т.ч. газлифт                         ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ ЭЦН                                    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ ШГН                                    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Накопленная добыча жидкости, тыс. т     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Закачка рабочего агента накопленная,    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦тыс. куб. м  1                          ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ годовая, тыс. куб. м/год               ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Компенсация отборов жидкости в пластовых¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦условиях:                               ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ текущая, %                             ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ накопленная, %                         ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Эксплуатационное бурение всего, тыс. м  ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Ввод добывающих скважин, шт.            ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Выбытие добывающих скважин, шт.         ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ в т.ч. под закачку                     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Фонд добывающих скважин на конец года,  ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦шт.                                     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ в т.ч. нагнетательных в отработке      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ механизированных                       ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ новых                                  ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Перевод скважин на механизированную     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦добычу, шт.                             ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Ввод нагнетательных скважин под         ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦закачку, шт.                            ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Выбытие нагнетательных скважин, шт.     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Действующий фонд нагнетательных скважин ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦на конец года, шт.                      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Среднесуточный дебит одной добывающей   ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦скважины                                ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ по нефти, т/сут.                       ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ по жидкости, т/сут.                    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Среднесуточный дебит новых скважин      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ по нефти, т/сут.                       ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ по жидкости, т/сут.                    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Среднесуточный дебит 1 скважины по газу,¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦тыс. куб. нм/сут.  2                    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Среднесуточная приемистость нагнетатель-¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦ной скважины, куб. м/сут.               ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Среднее давление на забоях добывающих   ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦скважин (по рядам), МПа                 ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Пластовое давление, МПа                 ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Газовый фактор, куб. м/т                ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Коэффициент использования фонда скважин,¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦доли ед.                                ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Коэффициент эксплуатации скважин (по    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦способам), доли ед.                     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Плотность сетки добыв. и нагн. скважин, ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦  4                                     ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦10  кв. м/скв.                          ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Остаточные балансовые запасы на 1       ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦скважину эксплуатационного фонда, т/скв.¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦Остаточные извлекаемые запасы на 1      ¦       ¦     ¦       ¦     ¦
¦скважину эксплуатационного фонда, т/скв.¦       ¦     ¦       ¦     ¦
-----------------------------------------+-------+-----+-------+------

1 Приводится в том числе показатель по каждому компоненту рабочего агента (ПАВ, полимер, щелочь и т.д.).
2 Сведения о добыче газа, конденсата, дебитах по газу приводятся только по газонефтяным залежам.
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