Сведения, необходимые для обязательной регистрации судовой радиостанции в Международном союзе электросвязи. Форма № ПР-9
Форма ПР-9 Приложение N 3-1 к Приложению N 3 (в ред. Решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 11.12.2013 N 13-22-07)

                                 Сведения,
необходимые для обязательной регистрации судовой радиостанции
в Международном союзе электросвязи

N   Цель направления информации (нужное подчеркнуть):
п.п  - для регистрации новой судовой станции (A),
МСЭ  - для внесения дополнений или изменений к уже имеющейся заявке  (M),
- для исключения записи из Международного  списка  судовых   станций
(S).

1.   Название судна _____________________________________________________
2.   Исключен
3.   Номер селективного вызова (пятизначный) ____________________________
4.   Опознавательный номер MMSI (девятизначный) _________________________
5.   Номер в Inmarsat (девятизначный) номера станций спутниковой связи
____________________________________________________________________
9.   Число спасательных шлюпок __________________________________________
10.  Тип и число радиомаяков пеленга бедствий ___________________________
используемые рабочие частоты и полосы частот (нужное подчеркнуть):
2182 кГц, 121,5 МГц, 243 МГц, 156,525 МГц, 406 - 406,1 МГц,   1625,5
- 1660,5 МГц, 9200 - 9500 МГц
11.  Общая классификация (к какому типу относится судно) ________________
12.  Индивидуальная классификация (какое судно) _________________________
13.  Характер службы (класс корреспонденции (нужное подчеркнуть))
для официальной корреспонденции (CO),
для общественной корреспонденции (CP),
для ограниченной публичной корреспонденции (CR),
для корреспонденции частного предприятия (CV),
только служебный обмен той  службы,  к  которой  она   относится
(OT).
14.  Службы, имеющиеся в наличии (нужное подчеркнуть):
а) - для радиотелефонных разговоров (C),
- для связей радиотелекс (D),
- для добровольных сообщений о метеорологических  наблюдениях
(O),
- для приема радиотелеграмм (R),
- для телеграфии с прямым буквопечатанием (T),
- для систем факсимиле (R);
б) наличие  оборудования  на  станции  для  спутниковых   связей
(нужное подчеркнуть): есть, нет.
15.  Часы работы станции (нужное подчеркнуть):
в течение 8 часов в сутки  (H8)  (выполняемая  судовой  станцией
второй категории),
в течение 16 часов в сутки (H16) (выполняемая  судовой  станцией
третьей категории),
непрерывно в течение 24 часов (H24),
в течение 24 часов с перерывами или не имеет определенных  часов
работы (HX).
16.  Полосы частот, используемые  в  морской  подвижной  службе   (нужное
подчеркнуть):
радиотелеграфия
110 - 150 кГц, 415 - 535 кГц, 1605 - 3800 кГц, 4000 - 27500 кГц.
17.  Полосы частот, используемые  в  морской  подвижной  службе  (нужное
подчеркнуть):
радиотелефония
1605 - 4000 кГц, 4000 - 27500 кГц, 156 - 174 МГц.
18.  Расчетный орган России (SU04),  осуществляющий  оплату  за   морскую
связь судно-берег - ФГУП  "Морсвязьспутник":  103030,  Москва,   ул.
Новослободская,    14/19,     строение 7,      тел. (495) 967-18-50,
факс (495) 967-18-52
N договора ________________ от _____________________________________
20.  Владелец судна _____________________________________________________
21.  Прежнее называние судна ____________________________________________
22.  Прежний позывной сигнал ____________________________________________
23.  Опознавательный  код  радиомаяков  EPIRB  (MMSI   или    телеграфный
позывной сигнал)____________________________________________________
24.  Опознавательный   номер   судна   (Номер   IMO   или    национальный
регистрационный номер судна) _______________________________________
25.  Тоннаж (грузовместимость - брутто, тонн) ___________________________
26.  Контактное лицо на суше в экстренном случае ________________________
имя_____________________________________________________________
адрес___________________________________________________________
27.  Номер телефона контактного лица ____________________________________
____________________________________________________________________
28.  Номер факса контактного лица _______________________________________
____________________________________________________________________
29.  Альтернативный круглосуточный телефонный номер в экстренном случае
____________________________________________________________________
30.  Вместимость людей на борту судна ___________________________________
31.  Радиоустановки на судне (Инмарсат -A, - B,  -C,  -M;  ОВЧ;  цифровой
селективный вызов (DSC)) и т.д.
____________________________________________________________________
32.  HEX-коды радиомаяков пеленга бедствия (пятнадцатизначный) __________
____________________________________________________________________
33.  Номера MMSI спасательных средств ___________________________________
Адрес, банковские реквизиты плательщика для  направления  счета   на
оплату за работу по международной регистрации судовой станции
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Доверенность представленных подтверждаю

Должность                    Личная подпись                    И.О. Фамилия
(руководитель юридического лица или физическое лицо)

М.П.

Источник - Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 20.12.2011 № 11-13-02 (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
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