Таблица и содержание оперативной части ПЛА (рекомендуемый образец)
Приложение N 29 к Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. N 681 
(рекомендуемый образец)

                Таблица и содержание оперативной части ПЛА

Позиция N _________________________________________________________________
(вид аварии и наименование выработок)

---------------------------------------------------------------------------
¦       Мероприятия по спасению людей       ¦Ответственный исполнитель за ¦
¦            и ликвидации аварии            ¦   выполнение мероприятий    ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦1. Вызвать взвод и направить отделения ВГСЧ¦                             ¦
¦по предусмотренному маршруту. Оповестить   ¦                             ¦
¦лиц и учреждения об аварии согласно списку ¦                             ¦
¦(приложение N 8)                           ¦                             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦2. Оповестить людей об аварии (указать     ¦                             ¦
¦способ оповещения) и вывести их            ¦                             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦3. Вентилятор главного проветривания       ¦                             ¦
¦работает нормально                         ¦                             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦4. Отключить электроэнергию на             ¦                             ¦
¦электроустановках                          ¦                             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦5. Направить членов ВГС участка ____ к     ¦                             ¦
¦месту аварии для ____                      ¦                             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦6. Организовать подачу воды по следующим   ¦                             ¦
¦выработкам _____                           ¦                             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦7. Подготовить скиповой ствол, электровоз, ¦                             ¦
¦канатно-кресельную дорогу для выезда людей ¦                             ¦
¦и спуска и доставки отделений ВГСЧ к месту ¦                             ¦
¦аварии                                     ¦                             ¦
--------------------------------------------+------------------------------

Маршруты движения отделений ВГСЧ и их действия

1-е  отделение  ВГСЧ спускается в шахту по клетевому стволу, следует по
__________  на  ____________  для  обследования загазированных выработок за
очагом  пожара  ____________,  и  вывода людей на ________________ (указать
выработку со свежей струей воздуха).
2-е  отделение  ВГСЧ  спускается  в  шахту  по  ___________, следует по
_____________  на _______ к очагу пожара для его тушения водой из пожарного
трубопровода  _________________ (указать месторасположение трубопровода или
других средств пожаротушения).
Последующие  отделения ВГСЧ направляются на спасение людей и ликвидацию
аварии в зависимости от конкретных условий ее развития.
___________________________________________________________________________
(линия отрыва)
1-е  отделение  ВГСЧ спускается в шахту по клетевому стволу, следует по
____________ на ______________ для обследования загазированных выработок за
очагом  пожара  _______________  и вывода людей на _______________ (указать
выработку со свежей струей воздуха).
___________________________________________________________________________
(линия отрыва)
2-е  отделение  ВГСЧ  спускается  в  шахту по _____________, следует по
____________  на  _____________  к  очагу  пожара  для его тушения водой из
пожарного    трубопровода   ________________   (указать   месторасположение
трубопровода или других средств пожаротушения).
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