Таблица параметров контактной сети по результатам объезда вагона-лаборатории
Приложение 4.5 к Нормам по производству и приемке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства контактной сети). СТН ЦЭ 12-00

             ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБЪЕЗДА ВАГОНА-ЛАБОРАТОРИИ

Перегон (станция) _________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------
¦Номера¦Высота контактного¦Уклон контактного    ¦Зигзаг,¦Вынос,¦Примечание¦
¦ опор ¦    провода, мм   ¦провода (в т.ч. пере-¦  мм   ¦  мм  ¦          ¦
¦к/сети+------------------+ходный), факт/норма  ¦       ¦      ¦          ¦
¦      ¦Статика ¦ Динамика¦                     ¦       ¦      ¦          ¦
+------+--------+---------+---------------------+-------+------+----------+
¦  1   ¦   2    ¦    3    ¦          4          ¦   5   ¦  6   ¦    7     ¦
+------+--------+---------+---------------------+-------+------+----------+
+------+--------+---------+---------------------+-------+------+----------+
+------+--------+---------+---------------------+-------+------+----------+
-------+--------+---------+---------------------+-------+------+-----------

Начальник вагона-лаборатории ______________________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)

"__" ________________ 200_ г.
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