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Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками полос отвода федеральных автомобильных дорог общего пользования и земельными участками, занятыми объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности
(Примерная форма)
1. Наименование объекта: земельные участки полос отвода существующих федеральных автомобильных дорог общего пользования и земельные участки, занятые объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности (перечни земельных участков прилагаются заказчиком).
2. Цели работы:
2.1. Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками полос отвода федеральных автомобильных дорог общего пользования и земельными участками, занятыми объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности.
2.2. Создание информационного раздела отраслевого банка данных о состоянии и использовании земель дорожного хозяйства.
3. Заказчик работ: (наименование и местонахождение органа управления дорожным хозяйством).
4. Исполнитель работ: (по итогам конкурса - наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, реквизиты подрядной организации).
5. Основания для производства работ:
Федеральный закон от 17 июля 2001 г. N 101-ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю";
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации";
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре";
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)";
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2002 г. N 140 "Об утверждении правил подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает право собственности";
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. N 79 "О закреплении федеральных автомобильных дорог общего пользования в оперативном управлении федеральных государственных учреждений, находящихся в введении Министерства транспорта Российской Федерации";
распоряжение Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.02.2002 N ИС-101-р "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. N 79 "О закреплении федеральных автомобильных дорог общего пользования в оперативном управлении федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации";
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.10.2000 N 104-ДХ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в федеральной собственности";
Приказ Росавтодора от 18.07.2000 N 326 "Об организации учета земель дорожного хозяйства, включая земельные участки, закрепленные за государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, подведомственными Российскому дорожному агентству".
6. Источник финансирования: федеральный бюджет.
7. Содержание работ:
I этап - подготовительный
7.1. Получение (оформление) соответствующих разрешений (регистрации), необходимых для производства работ.
7.2. Сбор (получение), изучение и анализ имеющихся картматериалов на район работ, аэрофотосъемочных материалов и геодезических данных, а также материалов ранее выполненных проектно-изыскательских, землеустроительных и других работ (межевые дела, материалы инвентаризации и т.д.).
7.3. Анализ имеющихся правоустанавливающих документов на земельные участки полос отвода федеральных автомобильных дорог общего пользования и земельные участки, занятые объектами дорожного хозяйства.
7.4. Рекогносцировка района работ.
7.5. Полевое обследование пунктов государственной геодезической сети (ГГС), опорной межевой сети (ОМС) и межевых знаков (МЗ) вдоль автомобильных дорог.
7.6. Уточнение в территориальном органе по управлению земельными ресурсами и землеустройству данных о смежных землепользователях и их уведомление о проведении мероприятий по установлению (восстановлению) границ земельных участков полос отвода федеральных автомобильных дорог и участков, занятых объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности.
7.7. Установление наличия инженерных коммуникаций, расположенных в полосе отвода федеральной автомобильной дороги, по данным, полученным в соответствующих организациях.
7.8. Составление и представление на согласование заказчику программы изысканий.
7.9. Разработка и утверждение технического задания на производство аэрофотосъемки земельных участков полосы отвода федеральной автомобильной дороги.
II этап - полевой
7.10. Выполнение маршрутной аэрофотосъемки федеральных автомобильных дорог общего пользования в масштабе не более 1:8000, организация приемки аэрофотосъемочных работ.
7.11. Планово-высотная полевая подготовка аэрофотоснимков с применением GPS-технологий.
7.12. Дешифрирование аэрофотоснимков, создание снимков-эталонов на характерные участки местности.
7.13. Уточнение и согласование со смежными землепользователями границ земельных участков полосы отвода федеральной автомобильной дороги и земельных участков, занятых объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности, с использованием графических копий цифровых инженерно-топографических ортофотопланов.
7.14. Организация контроля полноты и качества выполнения полевых работ.
III этап - камеральный
7.15. Цифровая фотограмметрическая обработка аэрофотоснимков с целью создания ортофотопланов масштаба 1:2000.
7.16. Создание цифровых инженерно-топографических ортофотопланов масштаба 1:2000 с нанесенными границами земельных участков полосы отвода федеральной автомобильной дороги. Положение границ земельных участков полосы отвода федеральной автомобильной дороги наносить в соответствии с установленными требованиями и данными заказчика (при отсутствии данных положение границ земельных участков наносить с использованием проектной документации или по нормам отвода земель, установленных строительными нормами СН 467-74).
7.17. Формирование каталога координат межевых знаков.
7.18. Определение площадей земельных участков полосы отвода федеральной автомобильной дороги и земельных участков, занятых объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности.
7.19. Нанесение на инженерно-топографический ортофотоплан инженерных коммуникаций, расположенных в полосе отвода федеральной автомобильной дороги, по данным, полученным в соответствующих организациях. При большой нагрузке отображение инженерных коммуникаций производить на раздельном оригинале инженерно-топографического ортофотоплана.
7.20. Создание в соответствии с требованиями территориальных органов Росземкадастра, осуществляющих кадастровый учет земельных участков, кадастровых планов установленной формы и в принятом масштабе с использованием вышеуказанных инженерно-топографических ортофотопланов.
7.21. Архивация цифровых инженерно-топографических ортофотопланов масштаба 1:2000 с нанесенными границами земельных участков полосы отвода федеральной автомобильной дороги на оптических дисках.
7.22. Формирование кадастровых дел и постановка земельных участков полос отвода федеральных автомобильных дорог и земельных участков, занятых объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности, на кадастровый учет.
7.23. Формирование комплекта документов для государственной регистрации права на земельные участки полосы отвода федеральной автомобильной дороги общего пользования и земельные участки, занятые объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности.
7.24. Государственная регистрация в учреждениях юстиции права на земельные участки полосы отвода федеральной автомобильной дороги общего пользования и земельные участки, занятые объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности.
7.25. Сдача отчетной технической документации в соответствии с требованиями заказчика и документов, подтверждающих право на земельные участки.
8. Нормативные документы:
СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М: Минстрой России. 1997;
ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог. М.: Минтрансстрой СССР. 1990;
СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог. М.: Госстрой СССР. 1976;
Инструкция по межеванию земель. М.: Росземкадастр (новая редакция);
Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра. 1989;
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра. 1989;
другие действующие нормативные технические документы Роскартографии и Росземкадастра.
9. Дополнительные требования:
9.1. Система координат и высот - по согласованию с территориальным органом Росземкадастра и заказчиком.
9.2. Масштаб топографической съемки 1:2000 с высотой сечения рельефа - в зависимости от характеристик местности (табл. 1 ВСН 208-89; приложение В СНиП 11-02-96).
9.3. Данные о границах и площадях топографической съемки - по представлению заказчика.
10. Сроки выполнения работ: (в соответствии с Календарным планом выполнения работ).
11. Состав, сроки, порядок и форма представления отчетных материалов: (в соответствии с Календарным планом выполнения работ, требованиями заказчика и нормативных документов (п. 8 настоящего Технического задания)).
12. Перечень представляемой продукции:
свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками полос отвода федеральных автомобильных дорог общего пользования и земельными участками, занятыми объектами недвижимости дорожного хозяйства федеральной формы собственности;
технические отчеты о выполнении инженерно-геодезических изысканий на район работ (промежуточные - по этапам выполнения работ и итоговый);
кадастровые планы земельных участков установленной формы;
инженерно-топографические планы (ортофотопланы) масштаба 1:2000 в графической и цифровой форме;
ключи перехода к системам координат, принятым в муниципальных образованиях (местным, условным и иным системам координат);
каталоги координат и кроки (абрисы) межевых знаков;
утвержденные акты установления и согласования границ земельных участков со смежными землепользователями;
другие отчетные материалы в соответствии с требованиями строительных норм и нормативных технических документов, указанных в п. 8 настоящего Технического задания.
13. Особые условия:
13.1. Требования к подрядчику:
- наличие соответствующих разрешений и лицензий на производство инженерно-геодезических изысканий в районах их выполнения;
- наличие опыта проведения землеустроительных, топографо-геодезических, картографических и фотограмметрических работ;
- наличие договора с субподрядной организацией, имеющей необходимую лицензию;
- наличие технических средств и производственных мощностей, необходимых для выполнения задания;
- наличие договора на проведение метрологического обеспечения технических средств, а также документов, подтверждающих проведение метрологических испытаний.
Примечание. При выдаче технического задания Заказчик предоставляет подрядчику (при наличии у последнего соответствующего разрешения на право работы с указанными материалами) во временное пользование имеющиеся материалы (п. 7.2) и копии документов (п. 7.3) на район работ.

Руководитель
подразделения органа
управления федеральными
автомобильными дорогами                             ______________ (Ф.И.О.)
"__" __________ 200_ г.
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