Технологические показатели разработки рекомендуемого варианта по объектам
Приложение к Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96

Таблица П.4.6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДУЕМОГО ВАРИАНТА ПО ОБЪЕКТАМ
------------------------------------------------------------------
¦                      Наименование                     ¦Объекты ¦
¦                                                       +--------+
¦                                                       ¦  ¦  ¦  ¦
+-------------------------------------------------------+--+--+--+
¦                           1                           ¦2 ¦3 ¦4 ¦
+-------------------------------------------------------+--+--+--+
¦                                              4        ¦  ¦  ¦  ¦
¦Плотность сетки добыв. + нагнет. скважин, x 10         ¦  ¦  ¦  ¦
¦кв. м/скв.                                             ¦  ¦  ¦  ¦
¦Проектный уровень добычи нефти, млн. т/год             ¦  ¦  ¦  ¦
¦Темп отбора при проектном уровне (от утвержденных      ¦  ¦  ¦  ¦
¦начальных извлекаемых запасов), %                      ¦  ¦  ¦  ¦
¦Год выхода на проектный уровень                        ¦  ¦  ¦  ¦
¦Продолжительность проектного уровня, годы              ¦  ¦  ¦  ¦
¦Проектный уровень добычи жидкости, млн. т/год          ¦  ¦  ¦  ¦
¦Проектный уровень добычи попутного газа,               ¦  ¦  ¦  ¦
¦млн. куб. нм/год                                       ¦  ¦  ¦  ¦
¦Проектный уровень добычи конденсата, млн. т/год        ¦  ¦  ¦  ¦
¦Проектный уровень закачки воды (раб. агентов),         ¦  ¦  ¦  ¦
¦млн. куб. нм/год                                       ¦  ¦  ¦  ¦
¦Фонд скважин за весь срок разработки, всего, шт.       ¦  ¦  ¦  ¦
¦  в том числе: добывающих                              ¦  ¦  ¦  ¦
¦               нагнетательных                          ¦  ¦  ¦  ¦
¦               специальных                             ¦  ¦  ¦  ¦
¦               газовых  1                              ¦  ¦  ¦  ¦
¦Фонд скважин для бурения, всего, шт.                   ¦  ¦  ¦  ¦
¦  в том числе: добывающих                              ¦  ¦  ¦  ¦
¦               нагнетательных                          ¦  ¦  ¦  ¦
¦               специальных                             ¦  ¦  ¦  ¦
¦               газовых  1                              ¦  ¦  ¦  ¦
¦Фонд резервных скважин, шт.                            ¦  ¦  ¦  ¦
¦Фонд скважин - дублеров, шт.                           ¦  ¦  ¦  ¦
¦Накопленная добыча за проектный период, млн. т:        ¦  ¦  ¦  ¦
¦   нефти                                               ¦  ¦  ¦  ¦
¦   жидкости                                            ¦  ¦  ¦  ¦
¦   свободного газа  1                                  ¦  ¦  ¦  ¦
¦   конденсата  1                                       ¦  ¦  ¦  ¦
¦Накопленная добыча с начала разработки, млн. т:        ¦  ¦  ¦  ¦
¦   нефти                                               ¦  ¦  ¦  ¦
¦   жидкости                                            ¦  ¦  ¦  ¦
¦   свободного газа  1                                  ¦  ¦  ¦  ¦
¦   конденсата  1                                       ¦  ¦  ¦  ¦
¦Конечный коэффициент извлечения нефти, доли ед.        ¦  ¦  ¦  ¦
¦Конечный коэффициент извлечения конденсата, доли ед.   ¦  ¦  ¦  ¦
¦ 1                                                     ¦  ¦  ¦  ¦
¦Средняя обводненность к концу разработки, %            ¦  ¦  ¦  ¦
--------------------------------------------------------+--+--+---

1 Заполняется для газонефтяных объектов.
Источник - Регламент Минтопэнерго РФ от 23.09.1996
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