Типовой анализ опасности на металлургических объектах
Приложение 1 к Инструкции по составлению планов ликвидации (локализации) аварий в металлургических и коксохимических производствах

ТИПОВОЙ АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
---------------------------------------------------------------------------
¦No.¦Наименование¦При каких¦Возможное раз-¦Способы и сред-¦Меры по локали-¦
¦п/п¦   аварий   ¦условиях ¦витие аварий, ¦ства предотвра-¦зации аварий   ¦
¦   ¦            ¦возможна ¦последствий, в¦щения аварий   ¦               ¦
¦   ¦            ¦аварийная¦т.ч. за пре-  ¦               ¦               ¦
¦   ¦            ¦ситуация ¦делами цеха,  ¦               ¦               ¦
¦   ¦            ¦         ¦организации   ¦               ¦               ¦
+---+------------+---------+--------------+---------------+---------------+
¦ 1 ¦      2     ¦    3    ¦       4      ¦       5       ¦       6       ¦
+---+------------+---------+--------------+---------------+---------------+
¦ 1.¦Самопроиз-  ¦1. Ава-  ¦1. Выброс рас-¦1.    Оснащение¦1.         Весь¦
¦   ¦вольный вы- ¦рийное   ¦плавленной    ¦доменной   печи¦персонал,    не¦
¦   ¦ход чугуна  ¦прекраще-¦шихты и рас-  ¦автоматическими¦задействованный¦
¦   ¦в районе чу-¦ние пода-¦каленных газов¦термопарами  за¦в    ликвидации¦
¦   ¦гунной летки¦чи охлаж-¦2. При попада-¦контролем      ¦аварии,  должен¦
¦   ¦            ¦денной   ¦нии продуктов ¦температуры    ¦быть немедленно¦
¦   ¦            ¦воды на  ¦плавки на вла-¦кожуха    печи,¦выведен       в¦
¦   ¦            ¦леточные ¦гу взрывы раз-¦температурой   ¦безопасное     ¦
¦   ¦            ¦холодиль-¦личной силы   ¦отходящей      ¦место          ¦
¦   ¦            ¦ники     ¦3. Травмирова-¦охлаждающей    ¦2.    Аварийная¦
¦   ¦            ¦2. Разру-¦ние обслужива-¦воды         из¦остановка      ¦
¦   ¦            ¦шение фу-¦ющего персона-¦леточных       ¦доменной печи в¦
¦   ¦            ¦теровки  ¦ла, а также   ¦холодильников  ¦соответствии  с¦
¦   ¦            ¦3. Прогар¦персонала     ¦2.   Соблюдение¦порядком,      ¦
¦   ¦            ¦леточных ¦близлежащих   ¦межремонтных   ¦изложенным    в¦
¦   ¦            ¦холодиль-¦цехов         ¦периодов       ¦инструкции   по¦
¦   ¦            ¦ников    ¦4. Задымлен-  ¦капремонта 1-го¦аварийной      ¦
¦   ¦            ¦4. Разрыв¦ность и зага- ¦разряда        ¦остановке печи ¦
¦   ¦            ¦кожуха   ¦зованность    ¦3.   Соблюдение¦3.    Сообщение¦
¦   ¦            ¦         ¦территории    ¦мер            ¦диспетчеру     ¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦безопасности  в¦завода        и¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦районе    горна¦руководству    ¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦доменной   печи¦цеха           ¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦(отсутствие    ¦4. Действия   в¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦воды,    уборка¦соответствии  с¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦атмосферных    ¦ПЛА            ¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦осадков и др.) ¦               ¦
+---+------------+---------+--------------+---------------+---------------+
¦ 2.¦Взрыв грему-¦1. Обра- ¦1. Разрушение ¦1.    Оснащение¦1.    Остановка¦
¦   ¦чей смеси в ¦зование  ¦агрегатов, ап-¦цехов         и¦оборудования  с¦
¦   ¦производстве¦гремучей ¦паратов, ком- ¦участков       ¦перекрытием    ¦
¦   ¦кремния     ¦смеси на ¦муникаций, от-¦системами      ¦подачи водорода¦
¦   ¦            ¦водород- ¦дельных конст-¦сигнализации по¦в  соответствии¦
¦   ¦            ¦ной рам- ¦рукций и со-  ¦предупреждению ¦с изложенным  в¦
¦   ¦            ¦пе, газо-¦оружений      ¦образования    ¦инструкции   по¦
¦   ¦            ¦очистке  ¦2. Выход газо-¦гремучей смеси ¦аварийной      ¦
¦   ¦            ¦или водо-¦образных и    ¦2.  Эффективная¦остановке      ¦
¦   ¦            ¦родном   ¦жидких токсич-¦работа   систем¦оборудования   ¦
¦   ¦            ¦восста-  ¦ных и взрыво- ¦вентиляции     ¦2. Вывод  людей¦
¦   ¦            ¦новлении ¦опасных ве-   ¦3.   Постоянный¦с    территории¦
¦   ¦            ¦кремния  ¦ществ в поме- ¦надзор       за¦участка,  цеха,¦
¦   ¦            ¦         ¦щение цеха    ¦состоянием     ¦объекта        ¦
¦   ¦            ¦         ¦3. Травмирова-¦герметичности  ¦3.    Сообщение¦
¦   ¦            ¦         ¦ние обслужива-¦оборудования  и¦диспетчеру     ¦
¦   ¦            ¦         ¦ющего персона-¦коммуникаций   ¦завода        и¦
¦   ¦            ¦         ¦ла            ¦               ¦руководству    ¦
¦   ¦            ¦         ¦4. Пожар в це-¦               ¦цеха,          ¦
¦   ¦            ¦         ¦хе на объекте ¦               ¦отделения,     ¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦участка        ¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦4. Контроль  за¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦содержанием    ¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦водорода      в¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦воздухе рабочих¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦мест           ¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦5. Действия   в¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦соответствии  с¦
¦   ¦            ¦         ¦              ¦               ¦ПЛА            ¦
----+------------+---------+--------------+---------------+----------------
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