Ведомость измерения болтовых соединений проводов на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 - 800 кв
Приложение 5 к Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кв РД 34.20.504-94

    Энергообъединение ____________________________________________
(наименование)
Предприятие __________________________________________________
(наименование)
Район (участок) ______________________________________________
(наименование)

Ведомость
измерения болтовых соединений проводов
на ВЛ __________ кВ _______________________________
(наименование)

Способ измерений _____________________________________________

------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦Номер ¦Фаза, ¦Марка ¦Тип   ¦  Показания  ¦Отношение¦Заклю-¦
¦     ¦опоры ¦номер ¦про-  ¦соеди-¦   прибора   ¦падений  ¦чение ¦
¦     ¦      ¦прово-¦вода  ¦нения +-------------+напряже- ¦      ¦
¦     ¦      ¦да и  ¦      ¦      ¦на    ¦на    ¦ния на   ¦      ¦
¦     ¦      ¦соеди-¦      ¦      ¦соеди-¦прово-¦соедине- ¦      ¦
¦     ¦      ¦нения ¦      ¦      ¦нении ¦де    ¦нии и    ¦      ¦
¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦проводе  ¦      ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+---------+------+
------+------+------+------+------+------+------+---------+-------

Примечания: 1. При измерениях в ведомость следует вписывать только неисправные соединения.
2. Соединения нумеруются в следующей последовательности: от опоры с меньшим номером к опоре с большим номером; при горизонтальном расположении проводов - слева направо по ходу ВЛ, а при вертикальном - сверху вниз.

    Производитель работ ________________________________ _________
(Ф.И.О.)            (подпись)
Заключение составил ________________________________ _________
(Ф.И.О.)            (подпись)

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 19.09.1994 № РД 34.20.504-94
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