Задание на разработку проекта среднего ремонта
Приложение к Техническим условиям на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути 
                                                           Утверждаю
Начальник _____________
дирекции инфраструктуры
"__" ___________20__ г.

ЗАДАНИЕ
на разработку проекта среднего ремонта на участке ________
от ____ км, пк ____+____ до ____ км, пк ____+____,
путь (номер) _____

1. Основание для проектирования:     план ремонтно-путевых работ __________
дирекции инфраструктуры
2. Проектная организация             ______________________________________
3. Сроки начала путевых работ        ______________________________________
Продолжительность и периодичность    основных ___________________________ ч
"окон" или длительного закрытия      дополнительных _____________________ ч
перегонов:                           закрытие перегонов _____________ суток
4. Стадийность проектирования -      рабочий проект
5. Генеральная подрядная организация ______________________________________
6. Источник финансирования           ______________________________________
7. Заказчик-плательщик               Центральная дирекция инфраструктуры -
филиал ОАО "РЖД"
8. Протяженность участка
ремонтно-путевых работ               ___________________________________ км
9. Исполнитель и объемы работ: ПМС N _____, км _____; ПМС N _____, км _____
(по титульному списку)
10. В проекте должны быть предусмотрены:
10.1. Максимальная   скорость   движения  поездов после выполнения работ по
среднему ремонту пути:
пассажирских не менее ________________ км/ч
грузовых не менее     ________________ км/ч
10.2. Усиление основания пути:
стабилизация и усиление деформирующихся и дефектных мест земляного  полотна
_______ км __________ ПК;
лечение   больных   мест   земляного   полотна  (привязка ранее выполненных
проектов);
разработка   обоснования на укладку разделительных материалов (геотекстиля,
пенополистирола);
приведение  геометрических размеров балластной призмы и земляного полотна к
нормативным требованиям.
10.3. Уборка   и   утилизация   засорителей,   отходов  от  очистки щебня и
вырезанного   загрязненного   балласта с определением объемов на конкретных
участках   и   указанием мест разгрузки составов для засорителей СЗ-240 для
последующей утилизации ___________________________________________________.
10.4. Сварка   плетей   бесстыкового пути длиной в блок-участок (перегон) с
устройством высокопрочных изолирующих стыков.
10.5. Закрепление   проектного   положения пути в плане и профиле на опорах
контактной сети (или другим способом).
10.6. Другие   конкретные   задания,   входящие  в  перечень основных работ
среднего ремонта пути:
10.6.1. По переездам:
продольный и поперечный профили водоотводов в зоне переездов;
работы по обеспечению нормативной видимости на переездах.
10.6.2. По станциям:
ремонт и восстановление водоотводных и дренажных устройств.
По плану линии ___________________________________________________________.
По искусственным сооружениям _____________________________________________.
По полосе отвода:
очистка   полосы   отвода   от   древесно-кустарниковой   растительности  с
определением объемов очистки по конкретным участкам.
10.6.6. Другие работы, не входящие в перечень основных работ ______________
__________________________________________________________________________.
11. Исходные   данные   для   составления  проектно-сметной документации на
сопутствующие работы представляются генподрядчиком до ____________________.
12. Срок окончания разработки проектно-сметной документации _______ 20__ г.

Начальник дистанции пути ______________________________________________
Подрядчик проектных работ _____________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
Начальник службы пути
территориальной дирекции инфраструктуры
Примечание.
К заданию на проектирование среднего ремонта пути прилагаются технические условия и исходные данные:
характеристика участка - форма ЗАК;
характеристики фактического устройства и содержания пути по данным ВПС ЦНИИ-4 в виде форм ФП и ФПР - предоставляются согласно Техническим указаниям по определению и использованию характеристик устройства и состояния пути, получаемых вагонами - путеобследовательскими станциями (ПС) ЦНИИ-4 (ЦПТ-46/15), и Техническому руководству по использованию результатов измерений ПС ЦНИИ-4 в качестве предпроектной документации по ремонту железнодорожного пути и оценки соответствия отремонтированного пути проекту (ЦПТ-55/28) - форма ЗБК:
ведомость элементов и график продольного профиля пути - ФП-4.1, ФПЦ-4.3, ФПЦ-4.9;
ведомость и карточки кривых участков пути - ФП-3.1, ФП-3.2, ФП-3.3;
ведомость отклонения в плане от прямой - ФПЦ-4.7, ФПЦ-4.8;
ведомость характеристик содержания рельсовой колеи - ФП-2.1;
оценка состояния геометрии рельсовой колеи по статистическим характеристикам - ФП-5.1, ФП-5.2, ФП-5.3а, ФП-5.3б;
ведомость высоты контактного провода над головкой рельса на электрифицированных участках - форма ЗВК;
ведомость поездов, обращающихся на участке ремонтно-путевых работ - форма ЗГК;
перечень организационно-технических мероприятий по усилению пропускной способности в период "окна" и на закрытом для движения перегоне - форма ЗДК;
данные для составления проектно-сметной документации - форма ЗЕК;
ведомость скоростей движения грузовых и пассажирских поездов с учетом графиковых остановок - форма ЗЖК (разрабатывается заказчиком или по его поручению проектной организацией и согласовывается с учетом фактически реализуемых скоростей);
ведомость стрелочных переводов - форма ЗЗК;
технические требования по ликвидации негабаритных мест - форма ЗИК;
ведомость искусственных сооружений - форма ЗКК;
технический отчет о нагрузочных испытаниях, если они производились;
ведомость деформирующихся мест земляного полотна и пучин - форма ЗЛК;
ведомость переездов - форма ЗМК;
технические требования по защите кабелей и других подземных сооружений - форма ЗНК;
схема расположения пунктов реперной системы.
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