Заключение о выполнении норм годности учебно-тренировочного комплекса, включающего автоматизированные учебные курсы в составе АОС, тренажеры в составе АОС, специализированные и комплексные тренажеры для подготовки персонала энергетики
Приложение 4 к Руководству Нормы годности программных средств подготовки персонала энергетики РД 153-34.0-12.305-99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМ ГОДНОСТИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА _____________, включающего АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ В СОСТАВЕ АОС ____________, ТРЕНАЖЕРЫ В СОСТАВЕ АОС _____________, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ _____________
---------------------------------------------------------------------------
¦  N   ¦             Наименование нормы             ¦Результат ¦Примечание¦
¦ п/п  ¦                                            ¦выполнения¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦             ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ГОДНОСТИ АУК В СОСТАВЕ АОС             ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Полнота содержания учебного курса, включая: ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.1.  ¦Теоретические (базовые) основы              ¦          ¦          ¦
¦      ¦рассматриваемого элемента объекта управления¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.  ¦Конструктивные (схемные) его особенности    ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.  ¦Режимы и условия эксплуатации (монтажа)     ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.4.  ¦Типовые неисправности (аварии, отказы),     ¦          ¦          ¦
¦      ¦методы их распознавания и локализации       ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.    ¦Режимы работы обучаемого                    ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦2.1.  ¦Самоподготовка                              ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.2.  ¦Программированное обучение                  ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.3.  ¦Контроль знаний                             ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.4.  ¦Иное                                        ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦3.    ¦Возможность индивидуализации обучения       ¦          ¦          ¦
¦      ¦(наличие нескольких уровней сложности       ¦          ¦          ¦
¦      ¦материала АУК)                              ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦4.    ¦Использование возможностей современных      ¦          ¦          ¦
¦      ¦мультимедиа-технологий в представлении      ¦          ¦          ¦
¦      ¦информации обучаемым                        ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦5.    ¦Возможность использования АУК в режиме      ¦          ¦          ¦
¦      ¦дистанционного обучения                     ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦6.    ¦Результаты контроля работы обучаемых с      ¦                     ¦
¦      ¦материалом АУК                              ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦6.1.  ¦Фиксация времени работы обучаемого с АУК    ¦          ¦          ¦
¦      ¦(разделом АУК)                              ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦6.2.  ¦Фиксация количества (типа) ошибок,          ¦          ¦          ¦
¦      ¦допущенных при работе с АУК (разделом АУК)  ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦        Заключение о выполнении функциональных норм годности АУК         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦         ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ГОДНОСТИ ТРЕНАЖЕРОВ В СОСТАВЕ АОС          ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦           Выполнение норм годности модели объекта управления            ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Полнота моделирования технологического      ¦                     ¦
¦      ¦оборудования и подсистем АСУ ТП             ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.1.  ¦Полнота моделирования технологического      ¦          ¦          ¦
¦      ¦оборудования и подсистем АСУ ТП, включая:   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.  ¦Полнота воспроизведения режимов нормальной  ¦          ¦          ¦
¦      ¦эксплуатации                                ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.  ¦Полнота воспроизведения режимов в условиях  ¦          ¦          ¦
¦      ¦аварий и отказов в работе оборудования      ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.4.  ¦Полнота моделирования контролируемых        ¦          ¦          ¦
¦      ¦параметров                                  ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.5.  ¦Полнота моделирования органов управления    ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.    ¦Точность моделирования                      ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦2.1.  ¦Точность моделирования объекта управления   ¦          ¦          ¦
¦      ¦и подсистем АСУ ТП в режимах нормальной     ¦          ¦          ¦
¦      ¦эксплуатации                                ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.2.  ¦Точность моделирования объекта управления   ¦          ¦          ¦
¦      ¦и подсистем АСУ ТП при наличии аварий и     ¦          ¦          ¦
¦      ¦отказов                                     ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦3.    ¦Сохранение реального масштаба времени       ¦          ¦          ¦
¦      ¦моделирования                               ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦4.    ¦Фиксация выхода за пределы области          ¦          ¦          ¦
¦      ¦моделирования                               ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦ Заключение о выполнении норм годности моделирования объекта управления  ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦             Выполнение норм годности рабочих мест обучаемых             ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Достаточность используемых видеограмм для   ¦                     ¦
¦      ¦отображения состояния объекта управления    ¦                     ¦
¦      ¦и подсистем АСУ ТП, включая:                ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.1.  ¦Мнемосхемы со значениями контролируемых     ¦          ¦          ¦
¦      ¦параметров и состоянием органов управления  ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.  ¦Графики изменения во времени важнейших      ¦          ¦          ¦
¦      ¦параметров и состояний органов управления   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.  ¦Компьютерные изображения пультов и панелей  ¦          ¦          ¦
¦      ¦реальных рабочих мест обучаемых             ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦     Заключение о выполнении норм годности рабочего места обучаемого     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦           Выполнение норм годности рабочего места инструктора           ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Подготовка и проведение тренировки          ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.1.  ¦Наличие и достаточность набора различных    ¦          ¦          ¦
¦      ¦исходных состояний объекта управления       ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.  ¦Возможность предварительного (до начала     ¦          ¦          ¦
¦      ¦тренировки) программирования ввода отдельных¦          ¦          ¦
¦      ¦аварий и отказов в работе технологического  ¦          ¦          ¦
¦      ¦оборудования, средств АСУ ТП и их комбинаций¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.  ¦Возможность изменения масштаба времени      ¦          ¦          ¦
¦      ¦моделирования                               ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.4.  ¦Возможность останова процесса моделирования,¦          ¦          ¦
¦      ¦сохранения промежуточного состояния и       ¦          ¦          ¦
¦      ¦возврата к исходному состоянию              ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.5.  ¦Иные возможности, предоставляемые           ¦          ¦          ¦
¦      ¦инструктору                                 ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.    ¦Анализ результатов тренировки               ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦2.1.  ¦Фиксация исходного состояния, момента начала¦          ¦          ¦
¦      ¦действия и типа применявшихся аварийных     ¦          ¦          ¦
¦      ¦вводных                                     ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.2.  ¦Фиксация времени, затраченного на выполнение¦          ¦          ¦
¦      ¦тренировочного задания (отдельных его       ¦          ¦          ¦
¦      ¦этапов)                                     ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.3.  ¦Фиксация действий обучаемых (количества     ¦          ¦          ¦
¦      ¦и типа ошибок)                              ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.4.  ¦Фиксация срабатывания технологических защит ¦          ¦          ¦
¦      ¦и блокировок                                ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.5.  ¦Фиксация графиков изменения во времени      ¦          ¦          ¦
¦      ¦важнейших контролируемых параметров и       ¦          ¦          ¦
¦      ¦состояний органов управления                ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦    Заключение о выполнении норм годности рабочего места инструктора     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Заключение о выполнении функциональных норм годности тренажеров в составе¦
¦                                    АОС                                  ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ГОДНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦           Выполнение норм годности модели объекта управления            ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Полнота моделирования                       ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.1.  ¦Полнота моделирования технологического      ¦                     ¦
¦      ¦оборудования и подсистем АСУ ТП, включая:   ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.1.1.¦Основное технологическое оборудование       ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.1.2.¦Вспомогательное технологическое оборудование¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.1.3.¦Отдельные технологические системы           ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.1.4.¦Подсистемы и элементы АСУ ТП                ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.  ¦Полнота воспроизведения режимов нормальной  ¦                     ¦
¦      ¦эксплуатации                                ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.2.1.¦Пуск из горячего состояния до 100% нагрузки ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.2.¦Пуск из холодного состояния до 100% нагрузки¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.3.¦Режимы переменных нагрузок котлов/турбин    ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.4.¦Останов от 100% нагрузки до горячего        ¦          ¦          ¦
¦      ¦состояния                                   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.5.¦Останов от 100% нагрузки до холодного       ¦          ¦          ¦
¦      ¦состояния                                   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.6.¦Иные режимы                                 ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.  ¦Полнота воспроизведения режимов в условиях  ¦                     ¦
¦      ¦аварий и отказов в работе оборудования      ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.3.1.¦Аварии и отказы в работе основного          ¦          ¦          ¦
¦      ¦технологического оборудования               ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.2.¦Аварии и отказы в работе вспомогательного   ¦          ¦          ¦
¦      ¦технологического оборудования               ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.3.¦Аварии и отказы в работе отдельных          ¦          ¦          ¦
¦      ¦технологических систем                      ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.4.¦Аварии и отказы в подсистемах и элементах   ¦          ¦          ¦
¦      ¦АСУ ТП                                      ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.5.¦Возможность комбинирования различных аварий ¦          ¦          ¦
¦      ¦и отказов                                   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.4.  ¦Полнота моделирования контролируемых        ¦          ¦          ¦
¦      ¦параметров                                  ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.5.  ¦Полнота моделирования органов управления    ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.    ¦Точность моделирования                      ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦2.1.  ¦Точность моделирования объекта управления и ¦                     ¦
¦      ¦подсистем АСУ ТП в режимах нормальной       ¦                     ¦
¦      ¦эксплуатации                                ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦2.1.1.¦Режим N 1                                   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦      ¦                                            ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.1.N.¦Режим N N                                   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.2.  ¦Точность моделирования объекта управления и ¦                     ¦
¦      ¦подсистем АСУ ТП при наличии аварий и       ¦                     ¦
¦      ¦отказов                                     ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦2.2.1.¦Режим N 1                                   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦      ¦                                            ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.2.М.¦Режим N М                                   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦3.    ¦Сохранение реального масштаба времени       ¦          ¦          ¦
¦      ¦моделирования                               ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦4.    ¦Фиксация выхода за пределы области          ¦          ¦          ¦
¦      ¦моделирования                               ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦ Заключение о выполнении норм годности моделирования объекта управления  ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦             Выполнение норм годности рабочих мест обучаемых             ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Достаточность используемых видеограмм для   ¦                     ¦
¦      ¦отображения состояния объекта управления и  ¦                     ¦
¦      ¦подсистем АСУ ТП, включая:                  ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.1.  ¦Мнемосхемы со значениями контролируемых     ¦          ¦          ¦
¦      ¦параметров и состоянием органов управления  ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.  ¦Графики изменения во времени важнейших      ¦          ¦          ¦
¦      ¦параметров и состояний органов управления   ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.  ¦Компьютерные изображения пультов и панелей  ¦          ¦          ¦
¦      ¦реальных рабочих мест обучаемых             ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦     Заключение о выполнении норм годности рабочего места обучаемого     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦           Выполнение норм годности рабочего места инструктора           ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Подготовка и проведение тренировки          ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦1.1.  ¦Наличие и достаточность набора различных    ¦          ¦          ¦
¦      ¦исходных состояний объекта управления       ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.  ¦Возможность предварительного (до начала     ¦          ¦          ¦
¦      ¦тренировки) программирования ввода отдельных¦          ¦          ¦
¦      ¦аварий и отказов в работе технологического  ¦          ¦          ¦
¦      ¦оборудования, средств АСУ ТП и их комбинаций¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.  ¦Возможность изменения масштаба времени      ¦          ¦          ¦
¦      ¦моделирования                               ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.4.  ¦Возможность останова процесса моделирования,¦          ¦          ¦
¦      ¦сохранения промежуточного состояния и       ¦          ¦          ¦
¦      ¦возврата к исходному состоянию              ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦1.5.  ¦Иные возможности, предоставляемые           ¦          ¦          ¦
¦      ¦инструктору                                 ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.    ¦Анализ результатов тренировки               ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦2.1.  ¦Фиксация исходного состояния, момента начала¦          ¦          ¦
¦      ¦действия и типа применявшихся аварийных     ¦          ¦          ¦
¦      ¦вводных                                     ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.2.  ¦Фиксация времени, затраченного на выполнение¦          ¦          ¦
¦      ¦тренировочного задания (отдельных его       ¦          ¦          ¦
¦      ¦этапов)                                     ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.3.  ¦Фиксация действий обучаемых (количества     ¦          ¦          ¦
¦      ¦и типа ошибок)                              ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.4.  ¦Фиксация срабатывания технологических защит ¦          ¦          ¦
¦      ¦и блокировок                                ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.5.  ¦Фиксация графиков изменения во времени      ¦          ¦          ¦
¦      ¦важнейших контролируемых параметров и       ¦          ¦          ¦
¦      ¦состояний органов управления                ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦    Заключение о выполнении норм годности рабочего места инструктора     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Заключение о выполнении функциональных норм годности специализированных ¦
¦                        (комплексных) тренажеров                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ГОДНОСТИ УТК                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                               Общие нормы                               ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Работа без сбоев, зависаний и               ¦          ¦          ¦
¦      ¦преждевременных завершений по ошибке        ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.    ¦Выполнение требований совместимости ПСП     ¦          ¦          ¦
¦      ¦(нормальная работа на всех ПК заявленного   ¦          ¦          ¦
¦      ¦типа)                                       ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦3.    ¦Отсутствие недокументированных и            ¦          ¦          ¦
¦      ¦несанкционированных пользователем действий  ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦4.    ¦Выполнение требований по запуску ПСП:       ¦                     ¦
+------+--------------------------------------------+---------------------+
¦4.1.  ¦Использование стандартных средств           ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦4.2.  ¦Минимальность предварительной настройки     ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦5.    ¦Освобождение ресурсов после завершения      ¦          ¦          ¦
¦      ¦работы ПСП                                  ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦6.    ¦Возможность работы в ЛВС (рек.)             ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦            Требования к ПСП, работающим под Windows или UNIX            ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Соблюдение правил оформления рабочего поля  ¦          ¦          ¦
¦      ¦программы и принципов построения            ¦          ¦          ¦
¦      ¦пользовательского интерфейса                ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.    ¦Наличие единой программной группы запуска   ¦          ¦          ¦
¦      ¦для ПСП, состоящего из нескольких           ¦          ¦          ¦
¦      ¦запускаемых модулей                         ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦    Заключение о выполнении программно-технических норм годности ПСП,    ¦
¦                             входящим в УТК                              ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦            НОРМЫ ГОДНОСТИ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УТК             ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.    ¦Наличие и полнота руководств инструктора    ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦2.    ¦Наличие и полнота руководств обучаемых      ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦3.    ¦Наличие программы и графика обучения с      ¦          ¦          ¦
¦      ¦указанием применяемых средств УТК           ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦4.    ¦Наличие и достаточность методики (примеров  ¦          ¦          ¦
¦      ¦использования) системы учебных средств и    ¦          ¦          ¦
¦      ¦системы контроля УТК                        ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦5.    ¦Иная документация по УТК                    ¦          ¦          ¦
+------+--------------------------------------------+----------+----------+
¦ Заключение о выполнении норм годности сопроводительной документации УТК ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Общее заключение о выполнении норм годности УТК. Вывод о возможности его ¦
¦использования для определенных категорий персонала (перечень специально- ¦
¦стей) на конкретных стадиях его подготовки (перечень видов подготовки)   ¦
---------------------------------------------------------------------------

В графе "Результат выполнения" отмечается выполнение соответствующих норм годности в виде:
- "+" проверка выполнения данного пункта показала достаточную степень удовлетворения рассматриваемой нормы годности;
- "+/-" проверка выполнения данного пункта показала, что удовлетворение рассматриваемой нормы годности осуществляется при наличии замечаний;
- "-" проверка выполнения данного пункта показала недостаточную степень удовлетворения рассматриваемой нормы годности;
- "0" к данному ПСП рассматриваемая норма не применяется.
В графе "Примечания" приводятся количественные и качественные данные выполнения рассматриваемого пункта (например, число моделируемых параметров контроля, количество аварийных вводных определенного типа и пр.), замечания и пожелания.
Общее заключение о выполнении норм годности УТК должно содержать вывод о возможности применения его для определенных категорий персонала (привести подробный перечень специальностей, для подготовки по которым может быть использован данный тренажер) и конкретных видов подготовки (начальная подготовка, подготовка на оперативную должность, повышение квалификации в рамках прежней должности, переподготовка на новую должность, квалификационные проверки знаний, противоаварийные тренировки, соревнования и конкурсы профмастерства).
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