Заключение профилактической службы ВГСО о противоаварийной готовности шахты (рекомендуемый образец)
Приложение N 1 к Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. N 681 
(рекомендуемый образец)

Техническому руководителю
(главному инженеру)                   _____________________________________
(наименование шахты, Ф.И.О.)
Командиру ВГСО                        _____________________________________
(наименование ВГСО, Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
профилактической службы ВГСО о противоаварийной
готовности шахты

Вариант 1:
Проверкой  систем  противоаварийной  готовности шахты, проведенной "__"
_________  20__  г.,  выявлены  следующие нарушения требований промышленной
безопасности:
1.    Протяженность    горных    выработок   -   запасных   выходов   с
неудовлетворительным  сечением  составляет  всего  ___  км,  в  том числе в
выработках  ____________,  где  не  представляется возможным проход людей и
отделений ВГСЧ в респираторах.
2. Время передвижения людей в случае загазирования выработок
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
не соответствует сроку защитного действия изолирующего самоспасателя.
3. В следующих выработках _____________________________________________
(не  обеспечивается  устойчивость  вентиляционной   струи  при  пожаре,  не
предусмотрено  необходимых  и  достаточных мер по недопущению опрокидывания
вентиляционной   струи,   не   обеспечивается  устойчивый  аварийный  режим
проветривания).
4.  Вентиляционные  устройства  в  выработках _____________________ (не
соответствуют   типовым   проектам,  не  обеспечивают  предусмотренные  ПЛА
вентиляционные режимы).
5. ____ самоспасателей эксплуатируются с истекшим сроком годности.
6. На шахте недостает:
ручных огнетушителей ___ шт.;
в том числе порошковых ___ шт.;
пожарных рукавов со стволами ___ компл.;
пожарных кранов ___ шт.;
задвижек ___ шт.;
автоматических установок пожаротушения ___ компл.;
аппаратуры аварийного оповещения в шахте ___ компл.
7.   Не   обеспечен   централизованный   контроль   давления   воды   в
пожарно-оросительном     трубопроводе     в     предусмотренных    проектом
противопожарной защиты горных выработках.
8.  В  горных  выработках  шахты  _______  общей  протяженностью ___ км
отсутствует  пожарно-оросительный  трубопровод,  а  в  выработках _________
указанный трубопровод завален породой и доступ к нему невозможен.
9.  В  выработках  __________  не  обеспечивается  необходимый расход и
давление воды для тушения возможного пожара.
На  основании  вышеизложенного  считаю,  что шахта по состоянию на "__"
______ 20__ г. не подготовлена (подготовлена) к ликвидации возможных аварий
и спасению людей на __ полугодие 20__ г.

Вариант 2:
Проверкой   систем  противоаварийной  готовности  шахты  по   состоянию
на "__" ______ 20__ г. нарушения норм и правил безопасности не установлены.
Считаю  возможным  согласование  ПЛА  на  период   с "__" ______________ по
"__" ______ 20__ г.

Вариант 3:
На основании уведомления шахты об устранении нарушений, указанных в пп.
_____  заключения  о  противоаварийной  готовности  шахты,  подготовленного
помощником  командира отряда в профилактической службе ___________ (Ф.И.О.)
от  "__"  ______  20__  г.,  и представлении, на нарушения, указанные в пп.
______  указанного  заключения  разрешительных документов, считаю возможным
согласование ПЛА на период с "__" ________ по "__" _______ 20__ г.

Помощник командира ______________________________________________
(наименование ВГСО, Ф.И.О., подпись, дата)

Примечание. В заключении помощника командира ВГСО по профилактической работе отражаются вопросы, характеризующие степень подготовленности шахты к ликвидации аварий.
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