Журнал испытаний для определения сопротивления дисперсного грунта одноплоскостному срезу, сопротивления мерзлого грунта срезу по поверхности смерзания с материалом фундамента и сопротивления срезу оттаивающего грунта (рекомендуемая форма)
Приложение А к ГОСТу 12248-2010. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости 
(рекомендуемое)

                                  Журнал
испытаний для определения сопротивления дисперсного
грунта одноплоскостному срезу, сопротивления мерзлого
грунта срезу по поверхности смерзания с материалом
фундамента и сопротивления срезу оттаивающего грунта

Предварительное уплотнение дисперсных и оттаивающих грунтов

Номер образца ______________
---------------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦Давление¦ Время ¦ Показания  ¦Вертикальная¦Относительное¦Примечание¦
¦испы-¦   на   ¦снятия ¦ индикатора ¦ деформация ¦   сжатие    ¦          ¦
¦тания¦образец ¦отсчета¦вертикальных¦  образца   ¦ (набухание) ¦          ¦
¦     ¦ p, МПа ¦ t , ч ¦ деформаций ¦Дельта h, мм¦   эпсилон   ¦          ¦
¦     ¦        ¦  i    ¦            ¦            ¦             ¦          ¦
+-----+--------+-------+------------+------------+-------------+----------+
¦     ¦        ¦       ¦            ¦            ¦             ¦          ¦
------+--------+-------+------------+------------+-------------+-----------

Срез грунта

Номер образца ______________
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦Темпе-¦Время¦Время ¦Верти- ¦Гори- ¦Каса-¦Абсо- ¦Абсо-  ¦Отно- ¦Ско- ¦Темпе-¦При- ¦
¦испы-¦ратура¦сня- ¦от    ¦кальное¦зон-  ¦тель-¦лютная¦лютная ¦си-   ¦рость¦ратура¦меча-¦
¦тания¦испы- ¦тия  ¦начала¦давле- ¦таль- ¦ное  ¦дефор-¦дефор- ¦тель- ¦де-  ¦конт- ¦ние  ¦
¦     ¦тания ¦от-  ¦опыта ¦ние на ¦ная   ¦на-  ¦мация ¦мация  ¦ная   ¦фор- ¦роль- ¦     ¦
¦     ¦T, °C ¦счета¦t, ч  ¦образец¦сре-  ¦пря- ¦среза ¦среза с¦дефор-¦мации¦ного  ¦     ¦
¦     ¦      ¦t , ч¦      ¦грунта ¦зающая¦жение¦l, мм ¦учетом ¦мация ¦среза¦образ-¦     ¦
¦     ¦      ¦ i   ¦      ¦p, МПа ¦на-   ¦тау, ¦      ¦поправ-¦среза,¦V,   ¦ца    ¦     ¦
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦груз- ¦МПа  ¦      ¦ки на  ¦%     ¦мм/ч ¦T , °C¦     ¦
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦ка Q, ¦     ¦      ¦трение ¦      ¦     ¦ 0    ¦     ¦
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦кН    ¦     ¦      ¦в при- ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦боре   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦l -    ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦Дельта,¦      ¦     ¦      ¦     ¦
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦мм     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
+-----+------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------+-----+------+-----+
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦
------+------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------+-----+------+------

Примечание.  Температуру  испытаний  и  контрольного  образца,  а также
скорость деформации среза указывают при испытании мерзлых грунтов.
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