Журнал испытаний грунта при усадке (рекомендуемая форма)
Приложение 5 
к ГОСТу 24143-80 
Рекомендуемое

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА ПРИ УСАДКЕ
Организация _____________ Объект ___________ Сооружение __________
(лаборатория)             (пункт)
Лабораторный ___________________ Номер стекла ____________________
номер образца
Шурф N __________ глубина от ______ до ______ м Структура ________
(скважина)
Визуальное описание грунта в лаборатории _________________________
__________________________________________________________________
Условия проведения испытаний _____________________________________
(условия испарения и т.д.) _______________________________________

------------------------------------------------------------------
Наименование определяемых параметров ¦Величина определяемых¦Приме-
¦      параметров     ¦чание
+---------------------+
¦    до     ¦  после  ¦
¦ испытания ¦испытания¦
-------------------------------------+-----------+---------+------
Масса образца грунта со стеклом, г   ¦           ¦         ¦
Масса стекла, г                      ¦           ¦         ¦
Масса образца грунта, г              ¦           ¦         ¦
Высота образца грунта, см            ¦           ¦         ¦
Диаметр образца грунта, см           ¦           ¦         ¦
Площадь сечения образца грунта, см2  ¦           ¦         ¦
Объем образца грунта, см3            ¦           ¦         ¦
Плотность грунта, г/см3              ¦           ¦         ¦
Влажность, доли единицы              ¦           ¦         ¦
Плотность скелета грунта, г/см3      ¦           ¦         ¦
Плотность минеральной части грунта,  ¦           ¦         ¦
г/см3                                ¦           ¦         ¦
Коэффициент пористости               ¦           ¦         ¦
Масса сухого грунта, г               ¦           ¦         ¦
Влажность на границе текучести, доли ¦           ¦         ¦
единицы                              ¦           ¦         ¦
Влажность на границе раскатывания,   ¦           ¦         ¦
доли единицы                         ¦           ¦         ¦
Число пластичности, доли единицы     ¦           ¦         ¦
Показатель консистенции              ¦           ¦         ¦

Лабораторный номер образца____________________

Результаты испытаний и их обработка
-----------------------------------------------------------------------------------
Да-¦Вре-¦Мас- ¦Влаж-¦   Определение объема образца    ¦    Усадка образца     ¦При-
та ¦мя, ¦са   ¦ность+---------------------------------+-----------------------+ме-
ис-¦мин,¦об-  ¦об-  ¦Высо-¦ Диаметр образца, см ¦Объем¦  По   ¦По диа-¦  По   ¦ча-
пы-¦ч   ¦раз- ¦разца¦та   +---------------------+об-  ¦высоте ¦метру  ¦объему ¦ния
та-¦    ¦ца   ¦грун-¦об-  ¦d ¦d ¦d ¦Средний     ¦разца¦дельта ¦дельта ¦дельта ¦
ний¦    ¦грун-¦та,  ¦разца¦ 1¦ 2¦ 3¦d  + d  + d ¦грун-¦      n¦      d¦      v¦
¦    ¦та, г¦доли ¦грун-¦  ¦  ¦  ¦ 1    2    3¦та V,¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦     ¦еди- ¦та,  ¦  ¦  ¦  ¦------------¦см3  ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦     ¦ницы ¦см   ¦  ¦  ¦  ¦      3     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦
---+----+-----+-----+-----+--+--+--+------------+-----+-------+-------+-------+----
¦    ¦     ¦     ¦     ¦  ¦  ¦  ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦     ¦     ¦     ¦  ¦  ¦  ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦

Исполнитель ______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Журнал проверил "_________" ________________________________198 г.
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
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