Журнал испытания грунта методом компрессионного сжатия (рекомендуемая форма)
Приложение А к ГОСТу 12248-2010. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости 
(рекомендуемое)

                                  Журнал
испытания грунта методом компрессионного сжатия

Номер образца ______________
------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦Темпе-¦Время¦Время¦Номер¦Дав- ¦Дав- ¦ Показание ¦Абсолютная¦Поправ- ¦Абсолютная¦Относи-¦Приме-¦
¦испы-¦ратура¦сня- ¦от   ¦сту- ¦ление¦ление¦индикаторов¦деформация¦ка на   ¦деформация¦тельная¦чание ¦
¦тания¦испы- ¦тия  ¦нача-¦пени ¦на   ¦p   ,¦деформаций ¦ образца  ¦дефор-  ¦ с учетом ¦дефор- ¦      ¦
¦     ¦тания ¦от-  ¦ла   ¦на-  ¦обра-¦ str +-----------+Дельта h ,¦мацию   ¦ поправки ¦мация  ¦      ¦
¦     ¦T, °C ¦счета¦опыта¦гру- ¦зец  ¦МПа  ¦n ¦n ¦сред-¦        i ¦прибора ¦Дельта h -¦образца¦      ¦
¦     ¦      ¦t , ч¦t, ч ¦жения¦грун-¦     ¦ 1¦ 2¦нее  ¦    мм    ¦Дельта, ¦        i ¦эпсилон¦      ¦
¦     ¦      ¦ i   ¦     ¦     ¦та   ¦     ¦  ¦  ¦     ¦          ¦мм      ¦Дельта, мм¦       ¦      ¦
¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦p ,  ¦     ¦  ¦  ¦     ¦          ¦        ¦          ¦       ¦      ¦
¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ i   ¦     ¦  ¦  ¦     ¦          ¦        ¦          ¦       ¦      ¦
¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦МПа  ¦     ¦  ¦  ¦     ¦          ¦        ¦          ¦       ¦      ¦
+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+-----+----------+--------+----------+-------+------+
¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦  ¦  ¦     ¦          ¦        ¦          ¦       ¦      ¦
------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--+--+-----+----------+--------+----------+-------+-------

Обработка кривой консолидации методом
"корень квадратный из времени"

---------------------------------------------------------------------------------
¦Дав- ¦Высо-¦Общая    ¦Деформация¦Относи- ¦Время ¦Корень¦Время,¦Время,¦Коэффици-¦
¦ление¦та   ¦деформа- ¦за ступень¦тельная ¦от    ¦квад- ¦соот- ¦соот- ¦ент      ¦
¦p ,  ¦об-  ¦ция      ¦нагрузки  ¦деформа-¦начала¦ратный¦ветст-¦ветст-¦фильтра- ¦
¦ i   ¦разца¦Дельта h,¦Дельта h ,¦ция за  ¦прило-¦из    ¦вующее¦вующее¦ционной  ¦
¦МПа  ¦h,   ¦мм       ¦        i ¦ступень ¦жения ¦време-¦90%   ¦100%  ¦консоли- ¦
¦     ¦мм   ¦         ¦мм        ¦нагрузки¦ступе-¦ни    ¦фильт-¦фильт-¦дации c ,¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦эпсилон ¦ни на-¦  _   ¦раци- ¦раци- ¦       v ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦       i¦грузки¦\/t,  ¦онной ¦онной ¦см2/мин  ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦t, мин¦мин   ¦консо-¦консо-¦(см2/год)¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦      ¦лида- ¦лида- ¦         ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦      ¦ции   ¦ции   ¦         ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦      ¦t  ,  ¦t   , ¦         ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦      ¦ 90   ¦ 100  ¦         ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦      ¦мин   ¦мин   ¦         ¦
+-----+-----+---------+----------+--------+------+------+------+------+---------+
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
------+-----+---------+----------+--------+------+------+------+------+----------

Обработка кривой консолидации логарифмическим методом

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Дав- ¦Высо-¦Общая    ¦Деформация¦Относи- ¦Время ¦Деформа- ¦Время,¦Коэффици-¦            Вторичная консолидация            ¦
¦ление¦та   ¦деформа- ¦за ступень¦тельная ¦от    ¦ция, со- ¦требу-¦ент      +----------------------------------------------+
¦p ,  ¦об-  ¦ция      ¦нагрузки  ¦деформа-¦начала¦ответст- ¦емое  ¦фильтра- ¦      Деформация       ¦     Время     ¦Коэф- ¦
¦ i   ¦разца¦Дельта h,¦Дельта h ,¦ция за  ¦прило-¦вующая   ¦для   ¦ционной  +-----------------------+---------------+фици- ¦
¦МПа  ¦h, мм¦мм       ¦        i ¦ступень ¦жения ¦50% пер- ¦50%   ¦консоли- ¦эпсилон(t )¦эпсилон(t )¦lg (t )¦lg (t )¦ент   ¦
¦     ¦     ¦         ¦мм        ¦нагрузки¦ступе-¦вичного  ¦пер-  ¦дации c ,¦         1 ¦         2 ¦     1 ¦     2 ¦вто-  ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦эпсилон ¦ни на-¦уплотне- ¦вично-¦       v ¦           ¦           ¦       ¦       ¦ричной¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦       i¦грузки¦ния      ¦го уп-¦см2/мин  ¦           ¦           ¦       ¦       ¦консо-¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦t, мин¦эпсилон  ¦лотне-¦(см2/год)¦           ¦           ¦       ¦       ¦лида- ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦       50¦ния   ¦         ¦           ¦           ¦       ¦       ¦ции   ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦         ¦t  ,  ¦         ¦           ¦           ¦       ¦       ¦c     ¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦         ¦ 50   ¦         ¦           ¦           ¦       ¦       ¦ альфа¦
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦         ¦мин   ¦         ¦           ¦           ¦       ¦       ¦      ¦
+-----+-----+---------+----------+--------+------+---------+------+---------+-----------+-----------+-------+-------+------+
¦     ¦     ¦         ¦          ¦        ¦      ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦       ¦       ¦      ¦
------+-----+---------+----------+--------+------+---------+------+---------+-----------+-----------+-------+-------+-------
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