Журнал испытания грунта методом одноосного сжатия (рекомендуемая форма)
Приложение А к ГОСТу 12248-2010. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости 
(рекомендуемое)

                                  Журнал
испытания грунта методом одноосного сжатия

Журнал N 1                                 Номер образца ______________
---------------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦ Разрушающая сила F, ¦Относительная¦  Предел прочности   ¦Примеча- ¦
¦испы-¦         МПа         ¦вертикальная ¦   образца грунта    ¦ние      ¦
¦тания¦                     ¦ деформация  ¦ на одноосное сжатие ¦         ¦
¦     ¦                     ¦  в момент   ¦ R, МПа, в состоянии ¦         ¦
¦     +---------------------+ разрушения  +---------------------+         ¦
¦     ¦при   ¦в воз-¦в водо-¦   эпсилон   ¦природ-¦воз-  ¦водо- ¦         ¦
¦     ¦при-  ¦душно-¦насы-  ¦             ¦ной    ¦душно-¦насы- ¦         ¦
¦     ¦родной¦сухом ¦щенном ¦             ¦влаж-  ¦сухом ¦щенном¦         ¦
¦     ¦влаж- ¦состо-¦состо- ¦             ¦ности  ¦      ¦      ¦         ¦
¦     ¦ности ¦янии  ¦янии   ¦             ¦       ¦      ¦      ¦         ¦
+-----+------+------+-------+-------------+-------+------+------+---------+
¦     ¦      ¦      ¦       ¦             ¦       ¦      ¦      ¦         ¦
------+------+------+-------+-------------+-------+------+------+----------

Журнал N 2                                 Номер образца ______________
-------------------------------------------------------------------------------------
¦Нагруз-¦Напря-¦    Показания    ¦   Средние    ¦   Приращение    ¦  Относительные  ¦
¦ка P,  ¦жение ¦    датчиков     ¦   значения   ¦    показаний    ¦   деформации    ¦
¦кН     ¦сигма,¦   деформаций    ¦  показаний   ¦    датчиков     ¦    образцов     ¦
¦       ¦МПа   ¦                 ¦   датчиков   ¦   деформаций    ¦              +5 ¦
¦       ¦      ¦                 ¦  деформаций  ¦                 ¦  эпсилон x 10   ¦
¦       ¦      +-----------------+--------------+-----------------+-----------------+
¦       ¦      ¦про-    ¦попе-   ¦про-   ¦попе- ¦про-    ¦попе-   ¦про-    ¦попе-   ¦
¦       ¦      ¦дольные ¦речные  ¦дольные¦речные¦дольные ¦речные  ¦дольные ¦речные  ¦
¦       ¦      +--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+--------+
¦       ¦      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   _   ¦   _  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦       ¦      ¦h ¦h ¦h ¦d ¦d ¦d ¦   h   ¦   d  ¦Дельта h¦Дельта d¦эпсилон ¦эпсилон ¦
¦       ¦      ¦ 1¦ 2¦ n¦ 1¦ 2¦ n¦       ¦      ¦        ¦        ¦       1¦       2¦
+-------+------+--+--+--+--+--+--+-------+------+--------+--------+--------+--------+
¦       ¦      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
--------+------+--+--+--+--+--+--+-------+------+--------+--------+--------+---------
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