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ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦Да-¦Мес-¦Вид   ¦Завод-¦  Массовая доля, %, зерен  ¦Порис-¦Набу- ¦Пока- ¦Гид- ¦Влаж- ¦Заклю-¦
¦та ¦то  ¦мине- ¦изго- ¦мельче данного размера, мм ¦тость,¦хание ¦затель¦ро-  ¦ность,¦чение ¦
¦   ¦от- ¦раль- ¦тови- +---------------------------+% объ-¦образ-¦биту- ¦фоб- ¦%     ¦и под-¦
¦   ¦бора¦ного  ¦тель  ¦1,25¦0,63¦0,315¦0,16¦0,071 ¦ема   ¦цов из¦моем- ¦ность¦массы ¦пись  ¦
¦   ¦    ¦порош-¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦смеси ¦кости,¦     ¦      ¦лабо- ¦
¦   ¦    ¦ка,   ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦порош-¦г     ¦     ¦      ¦ранта ¦
¦   ¦    ¦завод-¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦ка с  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦    ¦поста-¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦биту- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦    ¦вщик  ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦мом, %¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦    ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦объема¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+----+------+------+----+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2  ¦  3   ¦  4   ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦ 8  ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦ 13  ¦  14  ¦  15  ¦
----+----+------+------+----+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+-------

Примечание. Завод-изготовитель обязан указывать в паспорте - содержание окислов щелочных материалов (Na2O + K2O), % по массе; содержание свободной окиси кальция CaO, % по массе.
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