Журнал испытания песка (отсевов дробления). Форма № Ф-16
Утверждено 
Распоряжением Росавтодора 
от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

                                                        Форма Ф-16

Подрядная организация ____________________________________
Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА
(ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ)

Начат "___"____________ 20__ г.
Окончен "___"____________ 20__ г.

В журнале прошито
и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала
отдела подрядной организации
______________  ____________      _________________  _____________
(Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

М.П.

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА (ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ)
--------------------------------------------------------------------------T
¦Дата¦Место ¦Гори-¦ Зерновой состав, % (прошло через сито с  ¦Содер-¦Мо-  ¦
¦от- ¦отбора¦зонт ¦              отверстиями)                ¦жание ¦дуль ¦
¦бора¦(карь-¦взя- +------------------------------------------+пыле- ¦круп-¦
¦про-¦ер,   ¦тия  ¦> ¦5 -¦2,5¦1,25 ¦0,63 -¦0,315 ¦0,14 -¦ <  ¦ватых ¦ности¦
¦бы  ¦конст-¦про- ¦10¦10 ¦- 5¦- 2,5¦ 1,25 ¦- 0,63¦0,315 ¦0,14¦и гли-¦     ¦
¦    ¦руктив¦бы, м¦  ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦    ¦нистых¦     ¦
¦    ¦- км, ¦     ¦  ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦    ¦час-  ¦     ¦
¦    ¦пк)   ¦     ¦  ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦    ¦тиц, %¦     ¦
¦    ¦      ¦     ¦  ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦     ¦
+----+------+-----+--+---+---+-----+------+------+------+----+------+-----+
¦ 1  ¦  2   ¦  3  ¦4 ¦ 5 ¦ 6 ¦  7  ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦ 11 ¦  12  ¦ 13  ¦
-----+------+-----+--+---+---+-----+------+------+------+----+------+-----+

T---------------------------------------------------------------------------
¦Груп-¦Сте- ¦    Плотность,    ¦  Влажность, %   ¦Коэф.¦Коэф. ¦Содер-¦За-  ¦
¦па   ¦пень ¦    г/куб. см     ¦                 ¦филь-¦порис-¦жание ¦клю- ¦
¦круп-¦неод-+------------------+-----------------+тра- ¦тости ¦глины ¦чение¦
¦ности¦но-  ¦ес-  ¦сухо-¦макси-¦ес-  ¦опти-¦коэф.¦ции, ¦(при  ¦в ком-¦и    ¦
¦     ¦род- ¦тест-¦го   ¦маль- ¦тест-¦маль-¦ув-  ¦м/   ¦стан- ¦ках, %¦под- ¦
¦     ¦ности¦вен- ¦грун-¦ная   ¦вен- ¦ная  ¦лаж- ¦сут. ¦дарт. ¦      ¦пись ¦
¦     ¦     ¦ная  ¦та   ¦стан- ¦ная  ¦     ¦нения¦     ¦плот- ¦      ¦лабо-¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦дарт- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ности)¦      ¦ранта¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦ная   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦
+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+
¦ 14  ¦ 15  ¦ 16  ¦ 17  ¦  18  ¦ 19  ¦ 20  ¦ 21  ¦ 22  ¦  23  ¦  24  ¦ 25  ¦
+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------
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