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ЖУРНАЛ
ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

Начат "___"____________ 20__ г.
Окончен "___"____________ 20__ г.

В журнале прошито
и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала
отдела подрядной организации
______________  ____________      _________________  _____________
(Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

М.П.

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ
------------------------------------------------------------------------------------
¦Да-¦Мес-¦                    Зерновой состав, %                     ¦  Зерновой   ¦
¦та ¦то  ¦             (прошло через сито с отверстиями)             ¦  состав, %  ¦
¦ис-¦взя-+-----------------------------------------------------------+-------------+
¦пы-¦тия ¦70,0¦40,0¦20,0¦15,0¦10,0¦5,0¦2,5¦1,25¦0,63¦0,315¦0,16¦0,071¦Днаиб.¦Днаим.¦
¦та-¦про-¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦
¦ния¦бы  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦      ¦      ¦
+---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12  ¦ 13 ¦ 14  ¦  15  ¦  16  ¦
+---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+------+
+---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+------+
+---+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+------+
----+----+----+----+----+----+----+---+---+----+----+-----+----+-----+------+-------

Примечание. При определении зернового состава гравия в обогащенной песчано-гравийной смеси необходимо вводить графы 0,5 (Днаиб. + Днаим.); Днаиб.; 1,25 Днаиб.

Продолжение формы

-------------------------------------------------------------------------------
¦Со-  ¦Содер- ¦Содер-¦Содер-¦Со- ¦Объем-¦ Прочность  ¦Сред- ¦На-  ¦Моро- ¦За- ¦
¦дер- ¦жание  ¦жание ¦жание ¦дер-¦но-на-+------------+няя   ¦сып- ¦зо-   ¦клю-¦
¦жание¦в щебне¦в щеб-¦пыле- ¦жа- ¦сыпная¦исти-¦дро-  ¦плот- ¦ная  ¦стой- ¦че- ¦
¦дроб-¦(гра-  ¦не    ¦видных¦ние ¦масса,¦рае- ¦би-   ¦ность ¦плот-¦кость ¦ние ¦
¦леных¦вии)   ¦(гра- ¦и гли-¦гли-¦г/куб.¦мость¦мость,¦щебня ¦ность¦(коли-¦и   ¦
¦зерен¦зерен  ¦вии)  ¦нистых¦ны в¦см    ¦(по- ¦%     ¦(гра- ¦щеб- ¦чество¦под-¦
¦в    ¦пласти-¦зерен ¦час-  ¦ком-¦      ¦теря ¦      ¦вия), ¦ня,  ¦цик-  ¦пись¦
¦щебне¦ческой ¦слабых¦тиц, %¦ках,¦      ¦по   ¦      ¦г/куб.¦гра- ¦лов,  ¦ла- ¦
¦из   ¦(лещад-¦пород,¦      ¦%   ¦      ¦мас- ¦      ¦см    ¦вия, ¦потеря¦бо- ¦
¦гра- ¦ной)   ¦%     ¦      ¦    ¦      ¦се), ¦      ¦      ¦кг/  ¦в мас-¦ран-¦
¦вия, ¦формы, ¦      ¦      ¦    ¦      ¦%    ¦      ¦      ¦куб. ¦се, %)¦та  ¦
¦%    ¦%      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦     ¦      ¦      ¦см   ¦      ¦    ¦
+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+----+
¦ 17  ¦  18   ¦  19  ¦  20  ¦ 21 ¦  22  ¦ 23  ¦  24  ¦  25  ¦ 26  ¦  27  ¦ 28 ¦
+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+----+
+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+----+
+-----+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+----+
------+-------+------+------+----+------+-----+------+------+-----+------+-----
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