Журнал контроля плотности земляного полотна. Форма № Ф-11
Утверждено 
Распоряжением Росавтодора 
от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

                                                        Форма Ф-11

Подрядная организация ____________________________________
Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ
КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Начат "___"____________ 20__ г.
Окончен "___"____________ 20__ г.

В журнале прошито
и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала
отдела подрядной организации
______________  ____________      _________________  _____________
(Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

М.П.

ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦Высо-¦ Место отбора проб ¦Тол-  ¦Плот- ¦Плот- ¦  Влажность, %  ¦Плотность (су-¦Коэффици-¦Заклю-¦
¦отбо-¦та   ¦                   ¦щина  ¦ность ¦ность ¦                ¦хого грунта), ¦ент уп-  ¦чение ¦
¦ра   ¦насы-¦                   ¦уплот-¦(влаж-¦(сухо-¦                ¦г/куб. см     ¦лотнения ¦и под-¦
¦пробы¦пи по+-------------------+няемо-¦ного  ¦го)   +----------------+--------------+---------+пись  ¦
¦     ¦про- ¦км, ¦рассто-¦высо- ¦го    ¦грун- ¦скеле-¦наи- ¦опти-¦фак-¦макси- ¦факти-¦тре-¦фак-¦лабо- ¦
¦     ¦екту ¦ПК, ¦яние   ¦та    ¦слоя  ¦та),  ¦та    ¦бол. ¦маль-¦ти- ¦мальная¦ческая¦буе-¦ти- ¦ранта ¦
¦     ¦     ¦плюс¦вправо ¦слоя  ¦      ¦г/куб.¦грун- ¦до-  ¦ная  ¦чес-¦       ¦      ¦мый ¦чес-¦      ¦
¦     ¦     ¦    ¦(-)    ¦от по-¦      ¦см    ¦та, г/¦пуст.¦     ¦кая ¦       ¦      ¦    ¦кий ¦      ¦
¦     ¦     ¦    ¦влево  ¦верх- ¦      ¦      ¦куб.  ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦      ¦
¦     ¦     ¦    ¦(-) от ¦ности ¦      ¦      ¦см    ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦      ¦
¦     ¦     ¦    ¦оси на-¦земли,¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦      ¦
¦     ¦     ¦    ¦сыпи, м¦м     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦    ¦    ¦      ¦
+-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+------+
¦  1  ¦  2  ¦ 3  ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9  ¦ 10  ¦ 11 ¦  12   ¦  13  ¦ 14 ¦ 15 ¦  16  ¦
+-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+------+
+-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+------+
+-----+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+------+
------+-----+----+-------+------+------+------+------+-----+-----+----+-------+------+----+----+-------
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