Журнал определения плотности частиц грунта пикнометрическим методом (рекомендуемая форма)
Приложение 10 
к ГОСТу 5180-84 
Рекомендуемое

ЖУРНАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЧАСТИЦ ГРУНТА ПИКНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN ¦Да-¦Лабора-¦Номер¦Глубина¦Номер ¦                     Масса, г                       ¦Темпера- ¦Плотность час-
п/п¦та ¦торный ¦выра-¦отбора ¦пикно-¦                                                    ¦тура воды¦тиц грунта ро ,
¦   ¦номер  ¦ботки¦образ- ¦метра ¦                                                    ¦(кероси- ¦             s
¦   ¦образца¦     ¦ца, м  ¦      ¦                                                    ¦на), °С  ¦г/см3
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      +----------------------------------------------------+         +---------------
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      ¦пикнометра,¦пикнометра,¦пикнометра ¦пикнометра¦сухо-¦         ¦образца¦средняя
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      ¦заполнен-  ¦заполнен-  ¦с водой    ¦с водой   ¦го   ¦         ¦       ¦
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      ¦ного водой ¦ного водой ¦(керосином)¦(кероси-  ¦грун-¦         ¦       ¦
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      ¦(керосином)¦(керосином)¦и грунтом  ¦ном)      ¦та   ¦         ¦       ¦
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      ¦на 1/3 его ¦на 1/3 его ¦           ¦          ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      ¦емкости    ¦емкости и  ¦           ¦          ¦     ¦         ¦       ¦
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      ¦           ¦грунтом    ¦           ¦          ¦     ¦         ¦       ¦
---+---+-------+-----+-------+------+-----------+-----------+-----------+----------+-----+---------+-------+-------
1 ¦ 2 ¦   3   ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦     7     ¦     8     ¦     9     ¦    10    ¦ 11  ¦    12   ¦  13   ¦  14
---+---+-------+-----+-------+------+-----------+-----------+-----------+----------+-----+---------+-------+-------
¦   ¦       ¦     ¦       ¦      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦     ¦         ¦       ¦
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