Журнал погружения бурозавинчивающихся свай
Приложение Г к Инструкции по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений в г. Москве

Наименование строительной организации _________________________
Объект ________________________________________________________

ЖУРНАЛ ПОГРУЖЕНИЯ БУРОЗАВИНЧИВАЮЩИХСЯ СВАЙ (С N _____ ПО N _____)
Начало ________________________________________________________
Окончание _____________________________________________________

1. Тип установки для погружения свай __________________________
2. Максимальный крутящий момент _______________________________
3. Максимальная осевая пригрузка ______________________________
4. Скорость вращения выходного вала установки _________________

Свая N ____ (по плану)
1. Дата погружения ____________________________________________
2. Наружный диаметр ствола сваи _______________________________
3. Толщина стенки ствола сваи _________________________________
4. Ширина и профиль спиральной навивки ________________________
5. Шаг спиральной навивки _____________________________________
6. Длина сваи _________________________________________________
7. Абсолютная отметка поверхности грунта у сваи _______________
8. Абсолютная отметка нижнего конца сваи ______________________
9. Продолжительность погружения сваи __________________________
10. Наличие лидерной скважины или разрыхленного грунтового массива __________________________________________________________
11. Отметка забоя лидерной скважины или низа разрыхленного грунтового массива _______________________________________________
12. Диаметр лидерной скважины или разрыхленного грунтового массива __________________________________________________________
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