Журнал тахеометрической съемки. Форма № Ф-7
Утверждено 
Распоряжением Росавтодора 
от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

                                                         Форма Ф-7

Подрядная организация ____________________________________
Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Начат "___"____________ 20__ г.
Окончен "___"____________ 20__ г.

В журнале прошито
и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала
отдела подрядной организации
______________  ____________      _________________  _____________
(Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

М.П.

Федеральный орган управления дорожным хозяйством
__________________________________________________________________
(наименование организации)

__________________________________________________________________
(наименование производственного подразделения)

ЖУРНАЛ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Строительство (реконструкция) ____________________________________
Объект (участок) _________________________________________________
Начало работ _____________________________________________________
Окончание работ __________________________________________________
Ответственный за ведение журнала _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В журнале прошито и пронумеровано ___________ страниц
Главный инженер подрядной организации, выдавшей журнал
____________________  ________________________________
(подпись, печать)             (Ф.И.О.)

Результаты тахеометрической съемки

Съемку произвел _______________         Вычислял _________________
(Ф.И.О.)                           (Ф.И.О.)

-----------------------------------------------------------------------
¦N     ¦Дально-¦Высо-¦Отсчеты¦Отсчеты¦Угол ¦Поправ-¦Рас-¦Пре-¦Вы-¦При-¦
¦точек ¦мерные ¦та   ¦по вер-¦по го- ¦на-  ¦ка за  ¦сто-¦вы- ¦со-¦ме- ¦
¦наблю-¦рассто-¦наве-¦тикаль-¦ризон- ¦клона¦высоту ¦яния¦ше- ¦ты ¦ча- ¦
¦дений ¦яния   ¦дения¦ному   ¦таль-  ¦     ¦наведе-¦    ¦ния ¦   ¦ние ¦
¦      ¦       ¦     ¦кругу  ¦ному   ¦     ¦ния    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦
¦      ¦       ¦     ¦       ¦кругу  ¦     ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦
+------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+----+----+---+----+
¦  1   ¦   2   ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦  6  ¦   7   ¦ 8  ¦ 9  ¦10 ¦ 11 ¦
+------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+----+----+---+----+
-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+----+----+---+-----

Примечания. 1. Кромки участка съемки выполняются на обратной стороне страницы журнала.
2. При съемке электронным тахеометром с записью в полевой журнал (без записи на магнитный накопитель) в журнале добавляются
       ----      ----
графы "¦  ¦X" и "¦  ¦Y".
----      ----
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