Журнал технического освидетельствования кислородных (воздушных) баллонов
Приложение 2 к Инструкции по техническому освидетельствованию кислородных и воздушных малолитражных баллонов

                                  ЖУРНАЛ
технического освидетельствования кислородных
(воздушных) баллонов

(наименование предприятия)
Регистрационный N _____________________________________________________
Зарегистрирован в _____________________________________________________
(указать организацию, где зарегистрирован)

-----------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Товарный¦Дата  ¦Масса¦Масса  ¦Вмести-¦Рабочее ¦Проб- ¦Резуль- ¦Дата   ¦При-  ¦
¦п/п¦знак    ¦(месяц¦бал- ¦бал-   ¦мость  ¦давле-  ¦ное   ¦таты    ¦(месяц ¦чина  ¦
¦   ¦завода- ¦и год)¦лона,¦лона   ¦бал-   ¦ние, МПа¦давле-¦осви-   ¦и год) ¦выбра-¦
¦   ¦изгото- ¦изго- ¦кг   ¦после  ¦лона, л¦(кгс/   ¦ние,  ¦детель- ¦следую-¦ковки ¦
¦   ¦вителя  ¦товле-¦     ¦прове- ¦       ¦кв. см) ¦МПа   ¦ство-   ¦щего   ¦(ука- ¦
¦   ¦        ¦ния   ¦     ¦дения  ¦       ¦        ¦      ¦вания   ¦осви-  ¦зать  ¦
¦   ¦        ¦бал-  ¦     ¦освиде-¦       ¦        ¦      ¦(годен, ¦детель-¦при-  ¦
¦   ¦        ¦лона  ¦     ¦тельст-¦       ¦        ¦      ¦не      ¦ство-  ¦чины) ¦
¦   ¦        ¦      ¦     ¦вова-  ¦       ¦        ¦      ¦годен)  ¦вания  ¦      ¦
¦   ¦        ¦      ¦     ¦ния, кг¦       ¦        ¦      ¦        ¦бал-   ¦      ¦
¦   ¦        ¦      ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦        ¦лона   ¦      ¦
+---+--------+------+-----+-------+-------+--------+------+--------+-------+------+
¦ 1 ¦   2    ¦  3   ¦  4  ¦   5   ¦   6   ¦   7    ¦  8   ¦   9    ¦  10   ¦  11  ¦
+---+--------+------+-----+-------+-------+--------+------+--------+-------+------+
+---+--------+------+-----+-------+-------+--------+------+--------+-------+------+
+---+--------+------+-----+-------+-------+--------+------+--------+-------+------+
----+--------+------+-----+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------

Примечания:
1. Проверка массы проводится только для воздушных баллонов, не имеющих внутреннего защитного покрытия.
2. Журнал нумеруется, прошнуровывается и скрепляется сургучной печатью. Журнал хранится в течение 5 лет.
3. Записи об техническом освидетельствовании кислородных и воздушных баллонов производится отдельно, для чего журнал делится на две части.
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