Журнал выполненных горных работ
Приложение 1 
к СН 322-74, 
утв. Госстроем СССР 
от 17.04.1974

Строительство ___________________________________________
Участок ______________________________________________________

ЖУРНАЛ
выполненных горных работ

------------------------------------------------------------------
Дата   ¦  Смена   ¦ Производственные сведения   ¦  Примечание
----------+----------+-----------------------------+--------------
1     ¦    2     ¦              3              ¦      4
----------+----------+-----------------------------+--------------
¦          ¦                             ¦

Указания по заполнению журнала:
Журнал выполненных работ заполняется начальником смены, в журнале должна отражаться вся производственная деятельность участков:
1) выполненные за смену объемы работ по каждому рабочему месту и количество работающих;
пикет, на котором закончена проходка и устройство крепи;
пикет, на котором произведено нагнетание за крепь;
2) гидрогеологические условия проходки;
3) состояние забоев, крепления, водоотлива, вентиляции;
4) простой механизмов, аварии, несчастные случаи и производственные неполадки, с указанием причин и принятых мер со ссылкой на составленные акты;
5) указания и замечания лиц, контролирующих работы;
6) подписи сдающего и принимающего смену.
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